附件1

采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 现用规格型号 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 限价（元） | 备注 |
| 1 | 硒鼓 | HP310A | 打印页数:≥1200 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 406.25 | 406 | 惠普打印机 cp1025 1025NW M175A |
| 2 | 硒鼓 | HP311A | 打印页数:≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 406.25 | 406 | 惠普打印机cp1025 1025NW M175A |
| 4 | 硒鼓 | HP313A | 打印页数:≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 406.25 | 406 | 惠普打印机 cp1025 1025NW M175A |
| 5 | 硒鼓 | HP314A | 打印页数:≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 453.75 | 454 | 惠普打印机 cp1025 1025NW M175A |
| 6 | 硒鼓 | HP510 | 打印页数:≥1100 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 441.25 | 441 | 惠普打印机 M154/MFP M180/MFP M181 |
| 7 | 硒鼓 | HP511 | 打印页数:≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 441.25 | 441 | 惠普打印机 M154/MFP M180/MFP M181 |
| 8 | 硒鼓 | HP512 | 打印页数:≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 441.25 | 441 | 惠普打印机 M154/MFP M180/MFP M181 |
| 9 | 硒鼓 | HP513 | 打印页数:≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 441.25 | 441 | 惠普打印机 M154/MFP M180/MFP M181 |
| 10 | 硒鼓 | HP500 | 打印页数:≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 441.25 | 441 | 惠普打印机 M254/MFP M280 MFP M281 |
| 11 | 硒鼓 | HP501 | 打印页数:≥1300 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 441.25 | 441 | 惠普打印机 M254/MFP M280 MFP M281 |
| 12 | 硒鼓 | HP502 | 打印页数:≥1300 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 441.25 | 441 | 惠普打印机 M254/MFP M280 MFP M281 |
| 13 | 硒鼓 | HP503 | 打印页数:≥1300 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 441.25 | 441 | 惠普打印机 M254/MFP M280 MFP M281 |
| 14 | 硒鼓 | HP540 | 打印页数:≥2200 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 463.75 | 464 | 惠普打印机 CP1215 1515n 1518ni CM1312/1312nfi MFP |
| 15 | 硒鼓 | HP541 | 打印页数:≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 463.75 | 464 | 惠普打印机 CP1215 1515n 1518ni CM1312/1312nfi MFP |
| 16 | 硒鼓 | HP542 | 打印页数:≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 463.75 | 464 | 惠普打印机 CP1215 1515n 1518ni CM1312/1312nfi MFP |
| 17 | 硒鼓 | HP543 | 打印页数:≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 463.75 | 464 | 惠普打印机 CP1215 1515n 1518ni CM1312/1312nfi MFP |
| 18 | 硒鼓 | HP12A | 打印页数:≥2000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 253.75 | 254 | 惠普打印机1020、1010、1015、1018、1022、3015、canon2900、3000、L100/L120 |
| 19 | 硒鼓 | HP88A | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 253.75 | 254 | 惠普打印机388A、278、435、1005、1006、1007、1106、1108 |
| 20 | 硒鼓 | HP228 | 打印页数:≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 361.25 | 361 | 惠普打印机 403D |
| 21 | 硒鼓 | HP2020 | 打印页数:≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 278.75 | 279 | 惠普打印机 m7400 LT2441H LJ2400L |
| 22 | 硒鼓 | HP278A | 打印页数:≥2100 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 291.25 | 291 | 惠普打印机 P1560 P1560 P1566 P1600 P1606N |
| 23 | 硒鼓 | HP285A | 打印页数:≥1600 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 281.25 | 281 | 惠普打印机 M1132 M1212nf MFP |
| 24 | 硒鼓 | 惠普M300（黑） | 打印页数:≥3500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 351.25 | 351 | HPM300、400、M351A、M451NW、M375NW、M475DN |
| 25 | 硒鼓 | 惠普M300（红） | 打印页数:≥2800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 351.25 | 351 | HPM300、400、M351A、M451NW、M375NW、M475DN |
| 26 | 硒鼓 | 惠普M300（黄） | 打印页数:≥2800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 351.25 | 351 | HPM300、400、M351A、M451NW、M375NW、M475DN |
| 27 | 硒鼓 | 惠普M300（兰） | 打印页数:≥2800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 351.25 | 351 | HPM300、400、M351A、M451NW、M375NW、M475DN |
| 28 | 硒鼓 | CF511-513（彩） | 打印页数:≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 495 | 495 | HP154a、154nw、M180n |
| 29 | 硒鼓 | CF510鼓（黑） | 打印页数:≥1100 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 495 | 495 | HP154a、154nw、M180n |
| 30 | 硒鼓 | 118硒鼓（彩） | 打印页数:≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 321.67 | 322 | HP150、178、178 |
| 31 | 硒鼓 | 118硒鼓（黑） | 打印页数:≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 321.67 | 322 | HP150、178、178 |
| 32 | 硒鼓 |  HP553鼓（彩） | 打印页数:≥5000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 588.33 | 588 | HP533、553、522 |
| 33 | 硒鼓 | HP252n黑色鼓 | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 311.25 | 311 | Hp254DW、M280、281 |
| 34 | 硒鼓 | HP252n红色鼓 | 打印页数:≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 318.75 | 319 | Hp254DW、M280、281 |
| 35 | 硒鼓 | HP252n黄色鼓 | 打印页数:≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 318.75 | 319 | Hp254DW、M280、281 |
| 36 | 硒鼓 | HP252n蓝色鼓 | 打印页数:≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 318.75 | 319 | Hp254DW、M280、281 |
| 37 | 硒鼓 | HP508A黑鼓 | 打印页数:≥6000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 573.75 | 574 | HP533、553、522 |
| 38 | 硒鼓 | 390鼓 | 打印页数:≥10000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 493.75 | 494 | HP600 |
| 39 | 墨粉 | HP12A | 打印页数:≥2000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 支 | 78.25 | 78 | 惠普打印机1020、1010、1015、1018、1022、3015、canon2900、3000、L100/L120 |
| 40 | 墨粉 | HP88A | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 73.75 | 74 | 惠普打印机388A、278、435、1005、1006、1007、1106、1108 |
| 41 | 硒鼓 | 三星1110A | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 273.75 | 274 | 三星打印机 108a 108w 136a 136nw 136wm 138pn 138pnw |
| 42 | 硒鼓 | 三星101S | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 343.75 | 344 |  三星打印机2161 |
| 43 | 粉盒 | 联想2200 | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 273.75 | 274 | 联想打印机 LJ2200 |
| 44 | 硒鼓 | 联想2200D | 打印页数:≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 428.75 | 429 | 联想打印机 LJ2200 |
| 45 | 硒鼓 | 联想6500 | 打印页数:≥10000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 516.25 | 516 | 联想打印机 6500 |
| 46 | 粉盒 | 兄弟3435 | 打印页数:≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 342.5 | 343 | 兄弟打印机 HL-5590DN/ 5595DN /5585D/ 5580D |
| 47 | 硒鼓 | 兄弟3435D | 打印页数:≥30000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 346.25 | 346 | 兄弟打印机 HL-5590DN/ 5595DN/ 5585D /5580D |
| 48 | 硒鼓 | 兄弟2325 | 打印页数:≥2600 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 261.25 | 261 | 兄弟打印机 DCP-7080d MFC-7380 7480d HL2260 |
| 49 | 硒鼓 | 兄弟2350 | 打印页数:≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 328.75 | 329 | 兄弟打印机 DCP-7080d MFC-7380 7480d HL2260D |
| 50 | 硒鼓 | HP277A | 打印页数:≥3100 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 631.25 | 631 | 惠普打印机 m429fdw m429dw m329dw 405 |
| 51 | 硒鼓 | HP277A（大容量） | 打印页数:≥10000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 1388.75 | 1389 | 惠普打印机 m429fdw m429dw m329dw 405 |
| 52 | 硒鼓 | HP218 | 打印页数:≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 418.75 | 419 | 惠普打印机 M104/MFP M132 |
| 53 | 硒鼓 | HP219 | 打印页数:≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 425 | 425 | 惠普打印机 M104/MFP M132 |
| 54 | 硒鼓 | HP334A | 打印页数:≥13700 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 483.75 | 484 | 惠普打印机 M42523DN/42525DN W1334 |
| 55 | 硒鼓 | HPCF210 | 打印页数:≥2200 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 493.75 | 494 | HP131A/M251N/M251NW/M276 |
| 56 | 硒鼓 | HPCF211-213 | 打印页数:≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 565 | 565 | HP131A/M251N/M251NW/M276 |
| 57 | 粉盒 | HP1108A | 打印页数:≥2500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 243.75 | 244 | HP1020S/1005新品打印机 |
| 58 | 硒鼓 | HP1109A | 打印页数:≥2000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 696.25 | 696 | HP1020S/1005新品打印机 |
| 59 | 粉盒 | HP118A粉盒(HPW2080A) | 打印页数:≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 473.75 | 474 | HP179/150/178打印机 |
| 60 | 粉盒 | HP118A粉盒(HPW2081A-2083) | 打印页数:≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 538.33 | 538 | HP179/150/178打印机 |
| 61 | 粉盒 | HP1334A(HP256a) | 打印页数:≥7400 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 436.25 | 436 | HP433/HP436复印机 |
| 62 | 硒鼓 | HP CF210 硒鼓 | 打印页数:≥2200 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 561.25 | 561 | 适用机型HP131A/M251N/M251NW/M276 |
| 63 | 硒鼓 | HP CF211 硒鼓 | 打印页数:≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 561.25 | 561 | 适用机型HP131A/M251N/M251NW/M276 |
| 64 | 硒鼓 | HP CF212 硒鼓 | 打印页数:≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 561.25 | 561 | 适用机型HP131A/M251N/M251NW/M276 |
| 65 | 硒鼓 | HP CF213 硒鼓 | 打印页数:≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 561.25 | 561 | 适用机型HP131A/M251N/M251NW/M276 |
| 66 | 粉盒 | tn223粉盒（黑） | 打印页数:≥27000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 548.75 | 549 | 美能达C226、7222、266 |
| 67 | 粉盒 | tn226粉盒（彩） | 打印页数:≥25000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 665 | 665 | 美能达C226、7222、266 |
| 68 | 粉盒 | 天威粉盒TK4138 | 打印页数:≥17000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 498.75 | 499 | 京瓷2010、2011、4128、4138 |
| 69 | 粉盒 | tn513粉盒 | 打印页数:≥24000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 463.75 | 464 | 美能达454、554 |
| 70 | 粉盒 | 京瓷448 | 打印页数:≥11000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 421.25 | 421 | 京瓷打印机 180 181 |
| 71 | 粉盒 | 京瓷478 | 打印页数:≥15000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 578.75 | 579 | 京瓷复印机 Kyocera FS-6025 6030 6525 6530 |
| 72 | 粉盒 | 京瓷4138 | 打印页数:≥17000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 586.25 | 586 | 京瓷打印机 2210 2211 |
| 73 | 粉盒 | 京瓷6118 | 打印页数:≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 571.25 | 571 | 京瓷打印机 M4125idn |
| 74 | 粉盒 | 京瓷1025 | 打印页数:≥25000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 支 | 248.75 | 249 | 京瓷 FS1025 1020MFP |
| 75 | 粉盒 | 兄弟1035 | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 238.25 | 238 | 兄弟 HL-1118 1208 1218W |
| 76 | 硒鼓 | 佳能CN912（CB435A） | 打印页数:≥1600 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 303.75 | 304 | CANON LBP3018/MF3010/LBP6018 |
| 77 | 粉盒 | 富士施乐CP118/119/228打印机粉盒 | 打印页数:≥2000页黑/1400页彩（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 271.67 | 272 | 富士施乐CP118W/119W/CP228W |
| 78 | 粉盒 | 联想LT1821黑色粉盒 | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 413.75 | 414 | 联想CS1831W打印机 |
| 79 | 粉盒 | 联想LT1821彩色粉盒 | 打印页数:≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 471.67 | 472 | 联想CS1831W打印机 |
| 80 | 粉盒 | 兄弟TN2215粉盒 | 打印页数:≥2600 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 263.75 | 264 | 7057/MFC-7290/2890/2990 |
| 81 | 硒鼓 | 兄弟DR2250硒鼓 | 打印页数:≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 393.75 | 394 | 7057/MFC-7290/2890/299 |
| 82 | 粉盒 | HP2080-2083粉 盒 | 打印页数:≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 471.67 | 472 | 适用机型HP179/150/178打印机 |
| 83 | 硒鼓 | HP132A 硒鼓 | 打印页数:≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 483.75 | 484 | 适用机型HP179/150/178打印机 |
| 84 | 硒鼓 | 理光 CP300W 硒鼓 | 打印页数:≥30000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 401.25 | 401 | 适用机型理光CP300W打印机 |
| 85 | 粉盒 | 施乐 CT202496 黑 色粉盒 | 打印页数:≥22000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 533.75 | 534 | 适用机型施乐C2060/2260打印机 |
| 86 | 粉盒 | 施乐 CT202497 彩 色粉盒 | 打印页数:≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 635 | 635 | 适用机型施乐C2060/2260打印机 |
| 87 | 粉盒 | 施乐 CT202498 彩 色粉盒 | 打印页数:≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 635 | 635 | 适用机型施乐C2060/2260打印机 |
| 88 | 粉盒 | 施乐 CT202499 彩 色粉盒 | 打印页数:≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 635 | 635 | 适用机型施乐C2060/2260打印机 |
| 89 | 粉盒 | 奔图5102粉盒 | 打印页数:≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 281.25 | 281 | 适用机型奔图BP5102DN打印机 |
| 90 | 粉盒 | 奔图405粉盒 | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 281.25 | 281 | 适用机型奔图BP3370DN打印机 |
| 91 | 粉盒 | 奔图480粉盒 | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 281.25 | 281 | 适用机型奔图M7180打印机 |
| 92 | 粉盒 | 联想 TL201 粉盒 | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 271.25 | 271 | 适用机型联想打印机 |
| 93 | 硒鼓 | 联想 TL201 硒鼓 | 打印页数:≥10000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 308.75 | 309 | 适用机型联想打印机 |
| 94 | 套鼓 | CTL1100 | 打印页数:黑色≥1200页，彩色≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率），鼓粉一体 | 个 | 653.75 | 654 | 适用于奔图彩色激光多功能一体机CM1105DN |
| 95 | 墨盒 | 佳能 880 黑色墨盒 | 打印页数:≥600 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 215 | 215 | 适用机型佳能ST708打印机 |
| 96 | 墨盒 | 佳能 881 彩色墨盒 | 打印页数:≥800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 266.67 | 267 | 适用机型佳能ST708打印机 |
| 97 | 粉盒 | 京瓷TK-1128 粉 | 打印页数:≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 221.25 | 221 | 适用机型京瓷1606DN打印机 |
| 98 | 套鼓 | 京瓷4125套鼓 | 打印页数:≥30000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 3176.25 | 3176 | 京瓷4125 |
| 99 | 套鼓 | DT11 | 打印页数:≥2000 页（A4 幅面，5% 覆盖率），鼓粉一体 |  |  |  | 适用于P2400DN 长城A4黑白激光打印机 |
| 100 | 套鼓 | TD220 | 打印页数:≥2500 页（A4 幅面，5% 覆盖率），鼓粉一体 |  |  |  | 适用于汉光联创HGLM2200N A4黑白激光多功能一体机 |
| 101 | 粉盒 |  | 打印页数:≥18000 页（A4 幅面，5% 覆盖率） |  |  |  | 适用于夏普（SHARP）BP- M2822R复印机 |
| 102 | 墨盒 | HP802BK | 打印页数:≥750页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 181.25 | 181 | 惠普打印机 1000/ 1010/ 1011/1050/1510/3050 |
| 103 | 墨盒 | HP802C | 打印页数:≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 220 | 220 | 惠普打印机 1000/ 1010/ 1011/1050/1510/3050 |
| 104 | 墨盒 | HP803BK | 打印页数:≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 228.75 | 229 | 惠普打印机 1111/1112/2131/ 2132 |
| 105 | 墨盒 | HP803C | 打印页数:≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 242.5 | 243 | 惠普打印机 1111/1112/2131/ 2132 |
| 106 | 墨盒 | HP680BK | 打印页数:≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 193.75 | 194 | 惠普打印机 2138/2677/3636/3838/4538/3638/1118 |
| 107 | 墨盒 | HP680C | 打印页数:≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 220 | 220 | 惠普打印机2138/2677/3636/3838/4538/3638/1118 |
| 108 | 墨盒 | HP816 | 打印页数:≥520 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 221.25 | 221 | 惠普打印机D2468 |
| 109 | 墨盒 | HP817 | 打印页数:≥500 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 251.25 | 251 | 惠普打印机 D2468 |
| 110 | 墨盒 | HP818BK | 打印页数:≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 231.25 | 231 | 惠普打印机D1668 D2568 D2668 F4288 F4488 |
| 111 | 墨盒 | HP818C | 打印页数:≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 268.75 | 269 | 惠普打印机D1668 D2568 D2668 F4288 F4488 |
| 112 | 墨盒 | HP950BK | 打印页数:≥2300 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 300 | 300 | 惠普打印机 8600 HP8100 |
| 113 | 彩色墨盒 | HP950C | 打印页数:≥1550 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 245 | 245 | 惠普打印机 8600 HP8100 |
| 114 | 彩色喷头 | HP5810 | 打印页数:≥5000 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 461.25 | 461 | 惠普打印机 5810 |
| 115 | 定影膜 | HP1020 | 打印页数:≥5000 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 246.25 | 246 | 惠普打印机1020 1005 |
| 116 | 墨盒 | 佳能815 | 打印页数:≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 243.75 | 244 | 佳能打印机 IP2780/MP236/MP259/MP288 |
| 117 | 墨盒 | 佳能816 | 打印页数:≥350 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 270 | 270 | 佳能打印机 IP2780/MP236/MP259/MP288 |
| 118 | 墨盒 | 佳能850 | 打印页数:≥500 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 218.75 | 219 | 佳能打印机 IP7280/8780/iX6880 |
| 119 | 墨盒 | 佳能851 | 打印页数:≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 275 | 275 | 佳能打印机 IP7280/8780/iX6880 |
| 120 | 墨盒 | 佳能845 | 打印页数:≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 276.25 | 276 | 佳能打印机IP2880/IP2880S/MG2400/TS208/TS308 |
| 121 | 墨盒 | 佳能846 | 打印页数:≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 311.25 | 311 | 佳能打印机IP2880/IP2880S/MG2400/TS208/TS308 |
| 122 | 墨盒 | 佳能830 | 打印页数:≥600 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 241.25 | 241 | 佳能打印机 iP1180/iP1980/iP2680/MP198 |
| 123 | 墨盒 | 佳能831 | 打印页数:≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 238.75 | 239 | 佳能打印机iP1180/iP1980/iP2680/MP198 |
| 124 | 墨盒 | 爱普生137 | 打印页数:≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率 | 个 | 196.25 | 196 | 爱普生 K100 K200 K105 K205 T1371 |
| 125 | 墨盒 | 爱普生R270 | 打印页数:≥黑430页/570页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 211.67 | 212 | 爱普生打印机 R270 |
| 126 | 墨盒 | 爱普生R330 | 打印页数:≥黑445页/750页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 211.67 | 212 | 爱普生打印机 R330 |
| 127 | 墨盒 | HP805黑色 | 打印页数:≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 233.75 | 234 | HP1210/1212/2330/2332/2720 |
| 128 | 墨盒 | HP805彩色 | 打印页数:≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 246.25 | 246 | HP1210/1212/2330/2332/2720 |
| 129 | 墨盒 | 佳能 850 | 打印页数:≥500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 218.75 | 219 | 适用机型佳能8780/iX6880打印机 |
| 130 | 墨盒 | 佳能 851 | 打印页数:≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 273.33 | 273 | 适用机型佳能8780/iX6880打印机 |
| 131 | 墨盒 | 佳能 845 | 打印页数:≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 281.25 | 281 | 适用机型佳能打印机IP2880/IP2880S/MG2400/TS208 |
| 132 | 墨盒 | 佳能 846 | 打印页数:≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 306.25 | 306 | 适用机型佳能打印机IP2880/IP2880S/MG2400/TS208 |
| 133 | 墨盒 | 佳能 815 | 打印页数:≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 258.75 | 259 | 适用机型佳能IP2780/MP236/MP259/MP288 |
| 134 | 墨盒 | 佳能816 | 打印页数:≥350 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 290 | 290 | 适用机型佳能IP2780/MP236/MP259/MP288 |
| 135 | 墨盒 | HP 950 黑色墨盒 | 打印页数:≥2300 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 300 | 300 | 适用机型HP8600/HP8100打印机 |
| 136 | 墨盒 | HP 950 彩色墨盒 | 打印页数:≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 245 | 245 | 适用机型HP8600/HP8100打印机 |
| 137 | 墨盒 | HP 803 黑色墨盒 | 打印页数:≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 233.75 | 234 | 适用机型HP1112打印机 |
| 138 | 墨盒 | HP 803 彩色墨盒 | 打印页数:≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 247.5 | 248 | 适用机型HP1112打印机 |
| 139 | 墨水 | HP5810黑色 | 打印页数:≥5000 页（A4 幅面，5% 覆盖率100ML） | 个 | 181.25 | 181 | HP5820/5810墨水黑色(大容量） |
| 140 | 墨水 | HP5810彩色 | 打印页数:≥8000 页（A4 幅面，5% 覆盖率100ML） | 个 | 181.25 | 181 | HP5820/5810青色墨水 |
| 141 | 墨水 | HP5810彩色 | 打印页数:≥8000 页（A4 幅面，5% 覆盖率100ML） | 个 | 181.25 | 181 | HP5820/5810黄色墨水 |
| 142 | 墨水 | HP5810彩色 | 打印页数:≥8000 页（A4 幅面，5% 覆盖率100ML） | 个 | 181.25 | 181 | HP5820/5810红色墨水 |
| 143 | 墨水 | 佳能880黑色 | 打印页数:≥200 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 212.5 | 213 | 佳能ST708黑色 |
| 144 | 墨水 | 佳能881彩色 | 打印页数:≥800 页（A4 幅面，5% 覆盖率） | 个 | 232.5 | 233 | 佳能ST708彩色 |
| 145 | 彩色墨水 | 爱普生805 | 打印页数:≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率80ML） | 支 | 211.67 | 212 | 爱普生打印机 L1800 L805 L801 L850 1390 |
| 146 | 彩色墨水 | 爱普生6721-6724 | 打印页数:≥4000 页（A4 幅面，5% 覆盖率80ML） | 支 | 198.33 | 198 | 爱普生打印机 L360/405/L310/1300/L380/565 |
| 147 | 黑色墨水 | 爱普生1118 | 打印页数:≥4500 页（A4 幅面，5% 覆盖率80ML黑130ML/彩70ML） | 支 | 198.33 | 198 | 爱普生打印机 L3153 L3116L3117L3118L3119L3158L1118 |
| 148 | 黑色墨水 | 爱普生1108 | 打印页数:≥4500 页（A4 幅面，5% 覆盖率130ML） | 支 | 168.75 | 169 | 爱普生打印机 M1108 M1128 M2148 M2178 M3148 M1129 M3178 |
| 149 | 色带架 | 映美570K | 规格：20米 | 个 | 71.5 | 72 | 映美打印机 FP-570KII 570KPRO 570KII+ 580KPro FP-730K 830K 880K DP550 JMR118 |
| 150 | 色带架 | 映美600K | 规格：20米 | 个 | 96.5 | 97 | 映美打印机 LQ600K 620k 630k 620k+ |
| 151 | 色带架 | 得实212 | 规格：4米 | 个 | 71.5 | 72 | 得实打印机 DM210PU 212 220SU |
| 152 | 色带架 | 得实2600 | 规格：21米 | 个 | 71.5 | 72 | 得实打印机 2600II AR550 500II 300K DS2600II 300 1100II |
| 153 | 色带架 | 爱普生1920 | 规格：21米 | 个 | 71.25 | 71 | 爱普生打印机 580PRO 570 DS670 1920 1930PRO DS1900 |
| 154 | 色带架 | 爱普生730K | 规格：8米 | 个 | 67.5 | 68 | 爱普生打印机 LQ610K LQ615K LQ630KII LQ635K LQ730K LQ735K LQ80KF LQ82KF |
| 155 | 色带架 | 爱普生300K | 规格：14米 | 个 | 69 | 69 | 爱普生打印机 LQ300K/300K+ii/LQ800K/LQ950/LQ305K |
| 156 | 色带架 | 爱普生ERC-09 | 规格：4米 | 个 | 62.5 | 63 | 爱普生打印机 ERC-09 80 22专用 |
| 157 | 色带架 | 爱普生ERC-38 | 规格：5米 | 个 | 60 | 60 | 爱普生打印机 TM-U220/U288/U330 |
| 158 | 色带架 |  | 13MM\*15M |  |  |  | 适用于票据打印机+DPK+DPK2181KPro+82列 |
| 159 | 条码纸 | 70\*50（800张/卷） | \ | 卷 | 65.75 | 66 | 70\*50（800张/卷） |
| 160 | 条码纸 | 50\*25(1800张/卷） | \ | 卷 | 46.25 | 46 | 50\*25(1800张/卷） |
| 161 | 条码纸 | 50\*30（1500张/卷） | \ | 卷 | 56 | 56 | 50\*30（1500张/卷） |
| 162 | 条码纸 | 50\*30（1500张/卷） | \ | 卷 | 49.25 | 49 | 50\*30（1500张/卷） |
| 163 | 条码纸 | 57\*50（20米） | \ | 卷 | 6.25 | 6 | 57\*50（20米） |
| 164 | 条码纸 | 57\*30（20米） | \ | 卷 | 7 | 7 | 57\*30（20米） |
| 165 | 条码纸 | 80\*50（9米） | \ | 卷 | 7.625 | 8 | 80\*50（9米） |
| 166 | 条码纸 | 80\*80（30米） | \ | 卷 | 10.25 | 10 | 80\*80（30米） |
| 167 | 条码纸 | 三防60\*40（800张/卷） | \ | 卷 | 31.5 | 32 | 三防60\*40（800张/卷） |
| 168 | 强蜡碳带 | 70\*300碳带 | \ | 卷 | 53 | 53 | 70\*300碳带 |
| 169 | 强蜡碳带 | 110\*300碳带 | \ | 卷 | 79.5 | 80 | 110\*300碳带 |
| 170 | 腕带 | 280\*30mm | 含碳带 | 根 | 1 | 1 | 热转印，碳带打印。得实DL-260Z,DL208,格利斯 |
| 171 | 身份证复印纸 | 106\*85\*1200（张） | \ | 卷 | 101.25 | 101 | 106\*85\*1200（张） |
| 172 | 身份证专用碳带 | 110\*300（米） | \ | 卷 | 107.5 | 108 | 110\*300（米） |
| 173 | 打印纸 | 打印纸 241-4 | \ | 件 | 151.25 | 151 | 适用于针式打印机 |
| 174 | 打印纸 | 打印纸 241-3 | \ | 件 | 148.75 | 149 | 适用于针式打印机 |
| 175 | 线材 | 1.5 米打 印线/延 长线 | \ | 根 | 37.25 | 37 |  |
| 176 | 线材 | 3 米打印线/延长 线 | \ | 根 | 38 | 38 |  |
| 177 | 线材 | 5 米打印线/延长 线 | \ | 根 | 49.25 | 49 |  |
| 178 | 线材 | 1.5 米 VGA 线 | \ | 根 | 36.25 | 36 |  |
| 179 | 线材 | 3 米 VGA 线 | \ | 根 | 48.25 | 48 |  |
| 180 | 线材 | 10 米 VGA 线 | \ | 根 | 90 | 90 |  |
| 181 | 线材 | 1.5 米 HDMI 线 | \ | 根 | 35.75 | 36 |  |
| 182 | 线材 | 3 米 HDMI 线 | \ | 根 | 47.75 | 48 |  |
| 183 | 线材 | 5 米 HDMI 线 | \ | 根 | 81.25 | 81 |  |
| 184 | 线材 | 10 米 HDMI 线 | \ | 根 | 141.25 | 141 |  |
| 185 | 线材 | 1.8 米 DP 线 | \ | 根 | 53.75 | 54 |  |
| 186 | 线材 | USB 转串口线 | \ | 根 | 88.5 | 89 |  |
| 187 | 线材 | 3 米 DVI 线 | \ | 根 | 77.5 | 78 |  |
| 188 | 线材 | 5 米 DVI 线 | \ | 根 | 117.5 | 118 |  |
| 189 | 线材 | 10 米 DVI 线 | \ | 根 | 191.25 | 191 |  |
| 190 | 转接头 | DP 转 VGA 头子 | \ | 个 | 90 | 90 |  |
| 191 | 转接头 | HDMI 转 VGA 转换 头 | \ | 个 | 95 | 95 |  |
| 192 | 转接头 | HDMI 转 DP 转换头 | \ | 个 | 95 | 95 |  |
| 193 | 转接头 | DP 转 HDMI 转换头 | \ | 个 | 95 | 95 |  |
| 194 | 转接头 | USB转VGA | \ | 个 | 101.25 | 101 |  |
| 195 | 转接头 | USB转HDMI | \ | 个 | 126.25 | 126 |  |
| 196 | 对讲机 | 对讲机 | 1.规格：12V 1A 2.主机材质：铝合金面板+铝合 金3.主机尺寸：≥116\*81\* 27 m m (内置话筒) 4.喇叭功率：≥4W( M AX) 5.电源插孔类型：DC 5.5\*2.1mm 6.电源适配器线长：≥1.8 米 | 台 | 512.75 | 513 | 手持对讲机 |
| 197 | 打印头 | 得实打印头 | \ | 个 | 625.25 | 625 | 适用机型得实1920/得实2600II |
| 198 | 打印头 | 映美打印头 | \ | 个 | 644.25 | 644 | 适用机型映美FP-570K+ |
| 199 | 打印头 | 条码打印头 | \ | 个 | 704.25 | 704 | 适用机型C168/TSC247 |
| 200 | USB键盘 | 有线 | 1.键盘接口：USB2.连接方式：有线3.按键数：104键4.键盘布局：全尺寸式，按键寿命≥6000万次 | 个 | 82.5 | 83 |  |
| 201 | USB鼠标 | 有线 | 1.鼠标接口：USB2.工作方式：光电3.连接方式:有线4.滚轮方向:四向滚轮5.最高分辨率≥1000dpi，按键寿命≥1000万次 | 个 | 64 | 64 |  |
| 202 | DVD光盘 |  | 1.光驱类型：DVD刻录机2.安装方式：内置，接口类型：SATA，存容量：≥0.5MB | 张 | 6.125 | 6 |  |
| 203 | 扫描枪 | 有线二维码 | 1.类型：二维固定扫描器； 2.扫描枪重：≤340g 3.扫码类：一维/二维/PDF417 4.连接方式: 有线 5.输入电压: 4.5-5.5VDC 6.工作电流: 250mA 7.机器接口:USB 口/串口 | 把 | 351.25 | 351 |  |
| 204 | 窗口对讲机 | DA239 | 1.规格：12V 1A 2.主机材质：铝合金面板+铝合 金3.主机尺寸：≥116\*81\* 27 m m (内置话筒) 4.喇叭功率：≥4W( M AX) 5.电源插孔类型：DC 5.5\*2.1mm 6.电源适配器线长：≥1.8 米 | 台 | 668.75 | 669 |  |
| 205 | 千兆5口交换机 | 千兆5口交换机 | 1. 配置 10/100/1000M 以太网 电口≥5 个。 2.交换容量≥336Gbps, 包转 发率≥30Mpps。 3.要求所投产品支持防雷等级 ≥8KV。 4.支持专门针对 CPU 的 保护机 制，能够针对发 往 CPU 处理的 各种报文 进行流量控制和优 先级处理。 | 个 | 176.25 | 176 |  |
| 206 | 千兆8口交换机 | 千兆8口交换机 | 1. 配置 10/100/1000M 以太网 电口≥8 个。 2.交换容量≥336Gbps, 包转 发率≥30Mpps。 3.要求所投产品支持防雷等级 ≥8KV。 4.支持专门针对 CPU 的 保护机 制，能够针对发 往 CPU 处理的 各种报文 进行流量控制和优 先级处理。 | 个 | 261.25 | 261 |  |
| 207 | 千兆5口无线路由器 | 千兆5口无线路由器 | \ | 个 | 268.75 | 269 |  |
| 208 | 1TB机械硬盘 |  | 1.存储容量：1TB2.硬盘尺寸：2.5英寸硬盘3.接口类型：SATA4.数据传输率≥5Gb/s，转速≥7200rpm | 个 | 576.25 | 576 |  |
| 209 | 1TB移动硬盘 |  | 1.存储容量：1TB2.硬盘尺寸：2.5英寸硬盘3.接口类型：USB3.0，SATA（内部接口）4.读取速度≥110MB/s，写入速度≥110MB/s | 个 | 628.75 | 629 |  |
| 210 | 2TB移动硬盘 |  | 1.存储容量：2TB2.硬盘尺寸：2.5英寸硬盘3.接口类型：USB3.0，SATA（内部接口）4.读取速度≥110MB/s，写入速度≥110MB/s | 个 | 735.75 | 736 |  |
| 211 | 4TB移动硬盘 |  | 1.存储容量：4TB2.硬盘尺寸：2.5英寸硬盘3.接口类型：USB3.0，SATA（内部接口）4.读取速度≥110MB/s，写入速度≥110MB/s | 个 | 1256.25 | 1256 |  |
| 212 | 240G固态硬盘 |  | 1.存储容量：240GB2.读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s,总写入字节数≥160TBW3.使用寿命≥180万小时MTBF | 个 | 428.75 | 429 |  |
| 213 | 512G 固态硬盘 |  | 1.存储容量：512GB2.读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s,总写入字节数≥160TBW3.使用寿命≥180万小时MTBF | 个 | 483.75 | 484 |  |
| 214 | 1TB 服务器硬盘 |  | 1.存储容量：1TB2.硬盘尺寸：3.5英寸硬盘3.接口类型： SATA接口4.数据传输率≥6Gb/s，转速≥7200rpm | 个 | 906.74 | 907 | 机械 |
| 215 | 2TB 服务器硬盘 |  | 1.存储容量：2TB2.硬盘尺寸：3.5英寸硬盘3.接口类型： SATA接口4.数据传输率≥6Gb/s，转速≥7200rpm | 个 | 1308.75 | 1309 | 机械 |
| 216 | 4TB 服务器硬盘 |  | 1.存储容量：4TB2.硬盘尺寸：3.5英寸硬盘3.接口类型： SATA接口4.数据传输率≥6Gb/s，转速≥7200rpm | 个 | 2143.75 | 2144 | 机械 |
| 217 | 显卡 | RX550 4G | 1.核心频率≥1100MHz2.显存频率≥6000MHz3.显存容量≥4GB4.分辨率：≥1980×10245.‌输出接口‌：1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口 | 个 | 898.75 | 899 |  |
| 218 | 4G内存 |  | 1.内存容量 4GB2.内存类型 DDR43.插槽类型 DIMM4.主频 ≥2000MHz | 根 | 265 | 265 |  |
| 219 | 8G内存 |  | 1.内存容量 4GB2.内存类型 DDR43.插槽类型 DIMM4.主频 ≥2000MHz | 根 | 486.25 | 486 |  |
| 220 | 16G内存 |  | 1.内存容量 4GB2.内存类型 DDR43.插槽类型 DIMM4.主频 ≥2000MHz | 根 | 836.25 | 836 |  |
| 221 | 台式机电源 |  | \ | 个 | 381.25 | 381 | 500W，适用于普通PC机 |
| 222 | CPU风扇 |  | \ | 个 | 107.5 | 108 | 通用型 |
| 223 | 主板 |  | \ | 张 | 1408.75 | 1409 | 适用于通用机箱，大板 |
| 224 | 投屏器 | 无线投屏 | 1.分辨率≥1080P2.接口类型：HDMI、VGA、Type-C、USB3.2.4G+5G双频段 | 台 | 731.25 | 731 |  |
| 225 | USB无线网卡 |  | 1.传输速率：≥300Mbps2.2.4GHz+5GHz双频段3.接口类型：支持USB3.0或Type-C4.即插即用 | 张 | 132.5 | 133 |  |
| 226 | PIC-E网卡 |  | 1.速率≥1000Mbps2.支持全/半双工自适应 | 张 | 105 | 105 |  |
| 227 | PIC-E串口卡 |  | 1.接口支持PCI-E 1.0及以上2.支持全/半双工自适应 | 张 | 161.25 | 161 |  |
| 228 | USB网卡 |  | 1.传输速率：≥300Mbps2.接口类型：USB3.03.即插即用 | 张 | 67.5 | 68 |  |
| 229 | 五类网线 |  | 1.产品性能：传输带宽≥100MHz，满足100/1000兆数据传输；铜芯材料采用实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm满足24AWG线芯标准，绝缘材料采用高密度聚乙烯（HDPE），厚度≥0.195mm，护套材料采用PVC料，厚度为≥0.6mm。2.防火级别为不低于CM级别，护套表面 圆整，不偏心，外观光亮、无水迹、气泡、划伤、夹杂等现象。 | 件 | 728.75 | 729 |  |
| 230 | 五类水晶头 |  | 1.符合 EIA/TIA 568A/568B 线序标准2.支持最高100MHz 工作频率，传输速率为100Mbps（百兆网络）‌ | 盒 | 131.25 | 131 |  |
| 231 | 六类水晶头 |  | 1.符合 ‌IEC 60603-7‌ 标准，支持 ‌568A/568B‌ 线序规范2.支持 ‌1000Mbps（千兆以太网）‌，短距离可兼容 10Gbps 应用‌ | 盒 | 181.25 | 181 |  |
| 232 | 电话线水晶头 |  | 1.符合 ‌IEC 60603-7‌ 标准2.接口匹配‌：根据设备需求选择 ‌RJ11（6P4C）‌ 或 ‌RJ12（6P6C） | 盒 | 118.75 | 119 |  |
| 233 | 六类网线 |  | 1.产品性能：传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；铜芯材料采用实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm满足24AWG线芯标准，绝缘材料采用高密度聚乙烯（HDPE），厚度≥0.195mm，护套材料采用PVC料，厚度为≥0.6mm。2.防火级别为不低于CM级别，护套表面 圆整，不偏心，外观光亮、无水迹、气泡、划伤、夹杂等现象。 | 件 | 1116.25 | 1116 |  |
| 234 | 电话线 |  | 50米/圈 | 圈 | 49.75 | 50 |  |
| 235 | 3米千兆成品网线 |  | \ | 根 | 24.5 | 25 |  |
| 236 | 5米千兆成品网线 |  | \ | 根 | 33.75 | 34 |  |
| 237 | 10米HDMI线 |  | \ | 根 | 218.75 | 219 |  |
| 238 | 16G U盘 |  | \ | 个 | 102.5 | 103 |  |
| 239 | 64G U盘 |  | \ | 个 | 163.75 | 164 |  |
| 240 | 32G U盘 |  | \ | 个 | 137.5 | 138 |  |
| 241 | 面板+模块 |  | \ | 套 | 90 | 90 |  |
| 242 | VGA分频器 |  | \ | 个 | 133.75 | 134 |  |
| 243 | 笔记本电源适配器 |  | \ | 个 | 253.75 | 254 | 100-240V，通配型 |
| 244 | 扫描盒 |  | 1.支持 ‌RJ45（千兆网口）‌ 及 ‌USB 3.0‌ 接口2.光学扫描精度达 ‌1200×1200 dpi‌，支持高清文档及图像采集‌ | 个 | 463.75 | 464 |  |
| 245 | 网线钳 |  | \ | 把 | 91.25 | 91 |  |
| 246 | 多功能读卡器 |  | \ | 个 | 92.5 | 93 |  |
| 247 | DVI转VGA |  | \ | 个 | 53.75 | 54 |  |
| 248 | 办公音响 |  | 1.标配 ‌3.5mm音频接口‌、‌蓝牙5.0‌，支持无线连接手机/电脑‌2.‌额定功率‌：‌20-60W‌ | 个 | 238.75 | 239 |  |
| 249 | 1080P办公摄像头 |  | 1.全高清 ‌1920×1080‌，支持16:9画面比例2.帧率≥30fps3.USB 3.0/2.0‌ 即插即用 | 个 | 921.25 | 921 |  |
| 250 | 显示器电源适配器 |  | \ | 个 | 141.25 | 141 | 12V，2A,24W通配型 |
| 251 | 无线键盘 |  | 1.连接方式：无线2.按键数：104键3.键盘布局：全尺寸式4.按键寿命≥6000万次 | 套 | 183.75 | 184 |  |
| 252 | 无线鼠标 |  | 1.鼠标接口：无线2.工作方式：光电3.按键数: 3个4.滚轮方向:四向滚轮5.最高分辨率≥1000dpi6.按键寿命≥1000万次 | 个 | 212.5 | 213 |  |
| 253 | 百兆光纤收发器 |  | 1.光口速率 ‌100Mbps‌，电口支持 ‌10/100Mbps自适应‌，全双工模式‌2.符合 ‌IEEE 802.3u（100Base-TX/FX）‌ 及 ‌IEEE 802.3X流量控制‌，兼容主流网络设备‌3.‌三重防雷‌（以太网接口）和 ‌防静电保护‌，降低雷击或电磁干扰风险‌ | 个 | 406.25 | 406 |  |
| 254 | 千兆光纤收发器 |  | 1.光口速率 ‌1000Mbps‌全双工，电口支持 ‌10/100/1000Mbps自适应‌，全双工模式‌2.符合 ‌IEEE 802.3z（1000Base-SX/LX）‌ 和 ‌IEEE 802.3ab（1000Base-T）‌ 标准，兼容主流网络设备‌3.‌三重防雷‌（以太网接口）和 ‌防静电保护‌，降低雷击或电磁干扰风险‌ | 个 | 568.75 | 569 |  |
| 255 | 3米光纤跳线 |  | \ | 根 | 50.75 | 51 |  |
| 256 | 5米光纤跳线 |  | \ | 根 | 73.25 | 73 |  |
| 257 | 168C碳柱 |  | \ | 根 | 235 | 235 | 博仕特 C168-200 |
| 258 | 集线器 |  | 提供≥4个USB端口‌，支持多设备级联扩展‌ | 个 | 112.5 | 113 | USB供电 |
| 259 | 集线器 |  | 提供≥4个USB端口‌，支持多设备级联扩展‌ | 个 | 168.75 | 169 | 独立供电 |
| 260 | 16G录音笔 |  | 1.机身存储≥16GB，云空间存储≥10G2.录音时间≥210小时3.OCR识别功能：配置≥800万像素摄像头，智能提取PPT、EXCEL、图片内文字，会议、演讲等现场，拍照即转成文字。4.录音格式：WAV，无损音频ACC，5.屏幕≥3.5英寸显示屏,分辨率≥800\*480 | 个 | 531.25 | 531 |  |
| 261 | 激光笔 |  | 1.无线频率：2.4Ghz2.激光波长：650nm3.激光功率≤5mw4.传输速率≥500Kbs5.发射器电源：锂电池 | 个 | 228.75 | 229 |  |
| 262 | 交换机 | 16 口 POE | 1.16个百兆网口2.交换容量≥335Gbps，转发性能≥125Mpps3.支持ipv6 | 台 | 1053.75 | 1054 |  |
| 263 | 交换机 | 16 口千兆 | 1.配置10/100/1000M以太网端口≥16个，配置1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥202.交换容量≥335Gbps，转发性能≥125Mpps3.支持ipv64.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报进行流量控制和优先级处理（提供工信部检测报告复印件） 5.支持网管，支持 SNMP 、 CLI(Telnet/Console) 、Syslog、NTP、TFTP。 | 台 | 748.75 | 749 |  |
| 264 | 交换机 | 24 口千兆 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（要求提供功能指标的官网查询链接及查询结果截图并加盖电子签章）2.配置10/100/1000M以太网端口≥24个，配置1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥283.支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口可同时开启两种认证，不会相互冲突（提供工信部检测报告复印件）4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报进行流量控制和优先级处理（提供工信部检测报告复印件）5、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式6、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制7、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段 | 台 | 1281.25 | 1281 |  |
| 265 | 带管理交换机 | 48口千兆 | 1.交换容量≥758Gbps，包转发率≥148Mpps2.端口类型≥48个10/100/1000TX以太网端口，≥4个SFP端口；3.支持端口防雷：≥10KV4.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速5.支持SNMPV1/V2/V3、TELNET、SSH等多种管理方式6.支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报进行流量控制和优先级处理（提供工信部检测报告复印件）8.支持DHCP Relay，支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全；9.支持远程管理，随时随地查看网络状态、进行参数配置修改以及故障排查，支持交换机间自动组网，APP扫描网络中任意一台交换机序列号即可自动添加网络中所有交换机到项目中；10.支持支持同时开启802.1X或WEB认证，不会相互冲突（提供工信部检测报告复印件） | 台 | 2921.25 | 2921 |  |
| 266 | 巡线仪 |  | 2.4GHz，最高速率800Mbp | 台 | 376.25 | 376 |  |
| 267 | 路由器 |  | 1.设备支持WAN口≥2，LAN口≥82.带机量≥100，适用带宽≥1Gbps，整机功耗≤12W（要求提供功能指标的官网查询链接及查询结果截图并加盖电子签章）3.内存≥256MB，NAT会话数≥8万；4.内置无线控制器功能，支持管理AP，最大支持管理200个AP（要求提供功能指标的官网查询链接及查询结果截图并加盖电子签章）5.支持IPSec VPN，吞吐可达200Mbps，支持隧道数≥100；6.支持双WAN/LAN叠加7.支持Wi-Fi无缝漫游8.支持多种防攻击功能 | 台 | 593.75 | 594 |  |
| 268 | 1200M 无线路由器 |  | 1.2.4GHz，最高速率800Mbps 2.5GHz，最高速率2402Mbps 3.8根外置全向天线 4.支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持DL/UL MU-MIMO技术 5.支持频段：独立2.4GHz和5GHz模块，支持双频合一 6.接口 1个10/100/1000M自适应WAN口（Auto MDI/MDIX） 7.3个10/100/1000M自适应LAN口（Auto MDI/MDIX） | 台 | 553.75 | 554 |  |
| 269 | 128G U盘(USB3.0) |  | 1.材质：外壳可能采用金属、塑料或其他耐用材料制成，以保护内部存储芯片免受损坏。2.≥128GB3.支持USB3.0 | 个 | 196.25 | 196 |  |
| 270 | 台式电源 |  | 规格：≥200W | 个 | 376.25 | 376 |  |
| 271 | 710显卡 |  | 1.‌核心频率‌：≥954MHz2.‌显存频率‌：≥1600MHz3.‌显存容量‌：≥1GB4.‌分辨率‌：≥1980×10245.‌输出接口‌：1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口 | 个 | 651.25 | 651 |  |
| 272 | 730显卡 |  | 1.‌核心频率‌：≥902MHz2.‌显存频率‌：≥1600MHz3.‌显存容量‌：≥1GB4.‌分辨率‌：≥1980×10245.‌输出接口‌：1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口 | 个 | 1086.25 | 1086 |  |
| 273 | GTX1650显卡 |  | 1.核心频率≥1485MHz2.显存频率≥8000MHz3.显存容量≥4GB4.分辨率：≥1980×10245.‌输出接口‌：1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口 | 个 | 2286.25 | 2286 |  |
| 274 | 3500X CPU |  | 1.CPU主频：3.6GHz；加速频率：4.1GHz2.核心数量≥6；线程数量≥63.缓存：32 MB L3缓存（共享）4.TDP（热设计功耗）：65W | 个 | 2201.25 | 2201 |  |
| 275 | H110主板 |  | 1.CPU插槽≥ 12.支持DDR4，插槽≥2个3.支持≥6个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口4.SATA接口≥4个SATA III接口5.PCI-E插槽 ≥6×PCI-E 2.06.千兆以太网卡 | 个 | 1228.75 | 1229 |  |
| 276 | H-81主板 |  | 1.CPU插槽≥ 12.支持DDR3，插槽≥2个3.支持≥6个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口4.SATA接口≥4个SATA III接口5.PCI-E插槽 ≥6×PCI-E 2.06.千兆以太网卡 | 个 | 1083.75 | 1084 |  |
| 277 | GA-H110主板 |  | 1.CPU插槽≥ 12.支持DDR3，插槽≥2个3.支持≥6个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口4.SATA接口≥4个SATA III接口5.PCI-E插槽 ≥6×PCI-E 2.06.千兆以太网卡 | 个 | 953.75 | 954 |  |
| 278 | I5-9代处理器 |  | 支持英特尔的Optane内存技术、英特尔的超线程技术、英特尔的Turbo Boost 2.0或更高版本的技术以及英特尔的虚拟化技术。 | 个 | 926.25 | 926 |  |
| 279 | 四合一身份证读卡器 |  | 1.读卡响应速度：≤1s； 2.阅读距离:0～30mm； 3.电源规格:USB(DC 5V)； 4.工作频率：13.56MHZ（fc） | 个 | 1348.75 | 1349 |  |
| 280 | 新中新身份证读卡器F200 |  | 1.读卡响应速度：≤1s； 2.阅读距离:0～30mm； 3.电源规格:USB(DC 5V)； 4.工作频率：13.56MHZ（fc） | 个 | 1476.25 | 1476 |  |
| 281 | PDU |  | 8口，PDU支持输入电压10A、16A | 个 | 211.25 | 211 |  |