**12.** 嘉能**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名 称 | 现用规格  型号 | 参数 | 数量 | 单价(元) | 限价(元) | 备注 |
| 1 | 硒鼓 | HP310A | 打印页数：≥1200页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 400 | 400 | 惠普打印机cp1025  1025NW M175A |
| 2 | 硒鼓 | HP311A | 打印页数：≥1000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 400 | 400 | 惠普打印机cp1025  1025NW M175A |
| 4 | 硒鼓 | HP313A | 打印页数：≥1000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 400 | 400 | 惠普打印机cp1025  1025NW M175A |
| 5 | 硒鼓 | HP314A | 打印页数：≥1000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 450 | 450 | 惠普打印机cp1025  1025NW M175A |
| 6 | 硒鼓 | HP510 | 打印页数：≥1100页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 440 | 440 | 惠普打印机M154/MFP M180/MFP M181 |
| 7 | 硒鼓 | HP511 | 打印页数：≥900页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 440 | 440 | 惠普打印机M154/MFP M180/MFP M181 |
| 8 | 硒鼓 | HP512 | 打印页数：≥900页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 440 | 440 | 惠普打印机M154/MFP M180/MFP M181 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 硒鼓 | HP513 | 打印页数：≥900页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 440 | 440 | 惠普打印机M154/MFP M180/MFP M181 |
| 10 | 硒鼓 | HP500 | 打印页数：≥1400页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 440 | 440 | 惠普打印机M254/MFP  M280 MFP M281 |
| 11 | 硒鼓 | HP501 | 打印页数：≥1300页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 440 | 440 | 惠普打印机M254/MFP  M280 MFP M281 |
| 12 | 硒鼓 | HP502 | 打印页数：≥1300页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 440 | 440 | 惠普打印机M254/MFP  M280 MFP M281 |
| 13 | 硒鼓 | HP503 | 打印页数：≥1300页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 440 | 440 | 惠普打印机M254/MFP  M280 MFP M281 |
| 14 | 硒鼓 | HP540 | 打印页数：≥2200页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 460 | 460 | 惠普打印机CP1215  1515n 1518ni  CM1312/1312nfi MFP |
| 15 | 硒鼓 | HP541 | 打印页数：≥1800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 460 | 460 | 惠普打印机CP1215  1515n 1518ni  CM1312/1312nfi MFP |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 硒鼓 | HP542 | 打印页数：≥1800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 460 | 460 | 惠普打印机CP1215  1515n 1518ni  CM1312/1312nfi MFP |
| 17 | 硒鼓 | HP543 | 打印页数：≥1800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 460 | 460 | 惠普打印机CP1215  1515n 1518ni  CM1312/1312nfi MFP |
| 18 | 硒鼓 | HP12A | 打印页数：≥2000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 250 | 250 | 惠普打印机1020、1010、  1015、1018、1022、3015、 canon2900、3000、  L100/L120 |
| 19 | 硒鼓 | HP88A | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 250 | 250 | 惠普打印机388A、278、  435、1005、1006、1007、  1106、1108 |
| 20 | 硒鼓 | HP228 | 打印页数：≥3000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 360 | 360 | 惠普打印机403D |
| 21 | 硒鼓 | HP2020 | 打印页数：≥12000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 270 | 270 | 惠普打印机m7400 LT2441H LJ2400L |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 硒鼓 | HP278A | 打印页数：≥2100页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 290 | 290 | 惠普打印机P1560 P1560  P1566 P1600 P1606N |
| 23 | 硒鼓 | HP285A | 打印页数：≥1600页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 280 | 280 | 惠普打印机M1132  M1212nf MFP |
| 24 | 硒鼓 | 惠普M300  (黑) | 打印页数：≥3500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 350 | 350 | HPM300、400、M351A、  M451NW、M375NW、M475DN |
| 25 | 硒鼓 | 惠普M300  (红) | 打印页数：≥2800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 350 | 350 | HPM300、400、M351A、  M451NW、M375NW、M475DN |
| 26 | 硒鼓 | 惠普M300  (黄) | 打印页数：≥2800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 350 | 350 | HPM300、400、M351A、  M451NW、M375NW、M475DN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 硒鼓 | 惠普M300  (兰) | 打印页数：≥2800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 350 | 350 | HPM300、400、M351A、  M451NW、M375NW、M475DN |
| 28 | 硒鼓 | CF511-513  (彩) | 打印页数：≥900页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 490 | 490 | HP154a、154nw、M180n |
| 29 | 硒鼓 | CF510鼓  (黑) | 打印页数：≥1100页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 490 | 490 | HP154a、154nw、M180n |
| 30 | 硒鼓 | 118硒鼓  (彩) | 打印页数：≥16000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 320 | 320 | HP150、178、178 |
| 31 | 硒鼓 | 118硒鼓  (黑) | 打印页数：≥16000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 320 | 320 | HP150、178、178 |
| 32 | 硒鼓 | HP553  鼓(彩) | 打印页数：≥5000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 585 | 585 | HP533、553、522 |
| 33 | 硒鼓 | HP252n黑  色鼓 | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 310 | 310 | Hp254DW、M280、281 |
| 34 | 硒鼓 | HP252n红  色鼓 | 打印页数：≥1400页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 315 | 315 | Hp254DW、M280、281 |
| 35 | 硒鼓 | HP252n黄  色鼓 | 打印页数：≥1400页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 315 | 315 | Hp254DW、M280、281 |
| 36 | 硒鼓 | HP252n蓝  色鼓 | 打印页数：≥1400页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 315 | 315 | Hp254DW、M280、281 |
| 37 | 硒鼓 | HP508A黑  鼓 | 打印页数：≥6000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 570 | 570 | HP533、553、522 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 硒鼓 | 390鼓 | 打印页数：≥10000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 490 | 490 | HP600 |
| 39 | 墨粉 | HP12A | 打印页数：≥2000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 支 | 76 | 76 | 惠普打印机1020、1010、  1015、1018、1022、3015、 canon2900、3000、  L100/L120 |
| 40 | 墨粉 | HP88A | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 70 | 70 | 惠普打印机388A、278、  435、1005、1006、1007、  1106、1108 |
| 41 | 硒鼓 | 三星1110A | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 270 | 270 | 三星打印机108a 108w  136a 136nw 136wm 138pn 138pnw |
| 42 | 硒鼓 | 三星101S | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 340 | 340 | 三星打印机2161 |
| 43 | 粉盒 | 联想2200 | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 270 | 270 | 联想打印机LJ2200 |
| 44 | 硒鼓 | 联想2200D | 打印页数：≥12000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 426 | 426 | 联想打印机LJ2200 |
| 45 | 硒鼓 | 联想6500 | 打印页数：≥10000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 515 | 515 | 联想打印机6500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 粉盒 | 兄弟3435 | 打印页数：≥3000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 340 | 340 | 兄弟打印机HL-5590DN/ 5595DN /5585D/5580D |
| 47 | 硒鼓 | 兄弟3435D | 打印页数：≥30000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 345 | 345 | 兄弟打印机HL-5590DN/ 5595DN/5585D /5580D |
| 48 | 硒鼓 | 兄弟2325 | 打印页数：≥2600页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 260 | 260 | 兄弟打印机DCP-7080d MFC-73807480d HL2260 |
| 49 | 硒鼓 | 兄弟2350 | 打印页数：≥12000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 325 | 325 | 兄弟打印机DCP-7080d MFC-73807480d HL2260D |
| 50 | 硒鼓 | HP277A | 打印页数：≥3100页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 630 | 630 | 惠普打印机m429fdw m429dw m329dw 405 |
| 51 | 硒鼓 | HP277A(大 容量) | 打印页数：≥10000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 1387 | 1387 | 惠普打印机m429fdw m429dw m329dw 405 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 硒鼓 | HP218 | 打印页数：≥1400页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 418 | 418 | 惠普打印机M104/MFP  M132 |
| 53 | 硒鼓 | HP219 | 打印页数：≥12000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 425 | 425 | 惠普打印机M104/MFP  M132 |
| 54 | 硒鼓 | HP334A | 打印页数：≥13700页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 483 | 483 | 惠普打印机  M42523DN/42525DN W1334 |
| 55 | 硒鼓 | HPCF210 | 打印页数：≥2200页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 490 | 490 | HP131A/M251N/M251NW/M 276 |
| 56 | 硒鼓 | HPCF211-2  13 | 打印页数：≥1800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 565 | 565 | HP131A/M251N/M251NW/M 276 |
| 57 | 粉盒 | HP1108A | 打印页数：≥2500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 243 | 243 | HP1020S/1005新品打印 机 |
| 58 | 硒鼓 | HP1109A | 打印页数：≥2000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 695 | 695 | HP1020S/1005新品打印 机 |
| 59 | 粉盒 | HP118A粉 盒  (HPW2080A  ) | 打印页数：≥700页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 470 | 470 | HP179/150/178打印机 |
| 60 | 粉盒 | HP118A粉 盒  (HPW2081A -2083) | 打印页数：≥700页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 536 | 536 | HP179/150/178打印机 |
| 61 | 粉盒 | HP1334A(H P256a) | 打印页数：≥7400页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 435 | 435 | HP433/HP436复印机 |
| 62 | 硒鼓 | HP CF210  硒鼓 | 打印页数：≥2200页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 560 | 560 | 适用机型  HP131A/M251N/M251NW/M 276 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 硒鼓 | HP CF211  硒鼓 | 打印页数：≥1800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 560 | 560 | 适用机型  HP131A/M251N/M251NW/M 276 |
| 64 | 硒鼓 | HP CF212  硒鼓 | 打印页数：≥1800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 560 | 560 | 适用机型  HP131A/M251N/M251NW/M 276 |
| 65 | 硒鼓 | HP CF213  硒鼓 | 打印页数：≥1800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 560 | 560 | 适用机型  HP131A/M251N/M251NW/M 276 |
| 66 | 粉盒 | tn223粉盒  (黑) | 打印页数：≥27000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 546 | 546 | 美能达C226、7222、266 |
| 67 | 粉盒 | tn226粉盒  (彩) | 打印页数：≥25000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 665 | 665 | 美能达C226、7222、266 |
| 68 | 粉盒 | 天威粉盒  TK4138 | 打印页数：≥17000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 497 | 497 | 京瓷2010、2011、4128、 4138 |
| 69 | 粉盒 | tn513粉盒 | 打印页数：≥24000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 463 | 463 | 美能达454、554 |
| 70 | 粉盒 | 京瓷448 | 打印页数：≥11000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 420 | 420 | 京瓷打印机180181 |
| 71 | 粉盒 | 京瓷478 | 打印页数：≥15000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 578 | 578 | 京瓷复印机Kyocera  FS-6025603065256530 |
| 72 | 粉盒 | 京瓷4138 | 打印页数：≥17000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 585 | 585 | 京瓷打印机22102211 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 粉盒 | 京瓷6118 | 打印页数：≥16000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 570 | 570 | 京瓷打印机M4125idn |
| 74 | 粉盒 | 京瓷1025 | 打印页数：≥25000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 支 | 248 | 248 | 京瓷FS10251020MFP |
| 75 | 粉盒 | 兄弟1035 | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 236 | 236 | 兄弟HL-11181208  1218W |
| 76 | 硒鼓 | 佳能CN912  (CB435A) | 打印页数：≥1600页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 303 | 303 | CANON  LBP3018/MF3010/LBP601 8 |
| 77 | 粉盒 | 富士施乐  CP118/119  /228打印  机粉盒 | 打印页数：≥2000页黑 /1400页彩(A4幅面，  5%覆盖率) | 个 | 271 | 271 | 富士施乐  CP118W/119W/CP228W |
| 78 | 粉盒 | 联想  LT1821黑 色粉盒 | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 413 | 413 | 联想CS1831W打印机 |
| 79 | 粉盒 | 联想  LT1821彩  色粉盒 | 打印页数：≥1000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 471 | 471 | 联想CS1831W打印机 |
| 80 | 粉盒 | 兄弟 TN2215粉  盒 | 打印页数：≥2600页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 263 | 263 | 7057/MFC-7290/2890/29 90 |
| 81 | 硒鼓 | 兄弟 DR2250硒  鼓 | 打印页数：≥12000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 393 | 393 | 7057/MFC-7290/2890/29  9 |
| 82 | 粉盒 | HP2080-20  8 3 粉 盒 | 打印页数：≥700页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 471 | 471 | 适用机型HP179/150/178 打印机 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 硒鼓 | HP132A硒  鼓 | 打印页数：≥16000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 483 | 483 | 适用机型HPI79/150/178 打印机 |
| 84 | 硒鼓 | 理光  CP300W硒 鼓 | 打印页数：≥30000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 400 | 400 | 适用机型理光CP300W打 印机 |
| 85 | 粉盒 | 施乐  CT202496  黑色粉盒 | 打印页数：≥22000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 530 | 530 | 适用机型施乐  C2060/2260打印机 |
| 86 | 粉盒 | 施乐  CT202497  彩色粉盒 | 打印页数：≥16000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 635 | 635 | 适用机型施乐  C2060/2260打印机 |
| 87 | 粉盒 | 施乐  CT202498  彩色粉盒 | 打印页数：≥16000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 635 | 635 | 适用机型施乐  C2060/2260打印机 |
| 88 | 粉盒 | 施乐  CT202499  彩色粉盒 | 打印页数：≥16000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 635 | 635 | 适用机型施乐  C2060/2260打印机 |
| 89 | 粉盒 | 奔图5102 粉盒 | 打印页数：≥3000页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 280 | 280 | 适用机型奔图BP5102DN 打印机 |
| 90 | 粉盒 | 奔图405粉  盒 | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 280 | 280 | 适用机型奔图BP3370DN 打印机 |
| 91 | 粉盒 | 奔图480粉  盒 | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 280 | 280 | 适用机型奔图M7180打印 机 |
| 92 | 粉盒 | 联想 TL201粉  盒 | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 270 | 270 | 适用机型联想打印机 |
| 93 | 硒鼓 | 联想 TL201硒  鼓 | 打印页数：≥10000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 308 | 308 | 适用机型联想打印机 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 套鼓 | CTL1100 | 打印页数：黑色≥1200 页，彩色≥900页(A4幅 面，5%覆盖率),鼓粉  一体 | 个 | 653 | 653 | 适用于奔图彩色激光多 功能一体机CM1105DN |
| 95 | 墨盒 | 佳能880 黑色墨盒 | 打印页数：≥600页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 215 | 215 | 适用机型佳能ST708打印 机 |
| 96 | 墨盒 | 佳能881 彩色墨盒 | 打印页数：≥800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 266 | 266 | 适用机型佳能ST708打印 机 |
| 97 | 粉盒 | 京瓷  TK-1128  粉 | 打印页数：≥12000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 220 | 220 | 适用机型京瓷1606DN打 印机 |
| 98 | 套鼓 | 京瓷4125 套鼓 | 打印页数：≥30000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 3176 | 3176 | 京瓷4125 |
| 99 | 套鼓 | DT11 | 打印页数：≥2000页(A4 幅面，5%覆盖率),鼓  粉一体 | 套 | 280 | 280 | 适用于P2400DN长城A4 黑白激光打印机 |
| 10  0 | 套鼓 | TD220 | 打印页数：≥2500页(A4 幅面，5%覆盖率),鼓  粉一体 | 套 | 330 | 330 | 适用于汉光联创  HGLM2200N A4黑白激光 多功能一体机 |
| 10  1 | 粉盒 |  | 打印页数：≥18000页  (A4幅面，5%覆盖率) | 个 | 240 | 240 | 适用于夏普(SHARP)BP- M2822R复印机 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10  2 | 墨盒 | HP802BK | 打印页数：≥750页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 180 | 180 | 惠普打印机1000/1010/ 1011/1050/1510/3050 |
| 10  3 | 墨盒 | HP802C | 打印页数：≥450页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 220 | 220 | 惠普打印机1000/1010/ 1011/1050/1510/3050 |
| 10  4 | 墨盒 | HP803BK | 打印页数：≥750页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 228 | 228 | 惠普打印机  1111/1112/2131/2132 |
| 10  5 | 墨盒 | HP803C | 打印页数：≥450页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 242 | 242 | 惠普打印机  1111/1112/2131/2132 |
| 10  6 | 墨盒 | HP680BK | 打印页数：≥750页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 193 | 193 | 惠普打印机  2138/2677/3636/3838/4 538/3638/1118 |
| 10  7 | 墨盒 | HP680C | 打印页数：≥450页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 220 | 220 | 惠普打印机  2138/2677/3636/3838/4  538/3638/1118 |
| 10  8 | 墨盒 | HP816 | 打印页数：≥520页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 221 | 221 | 惠普打印机D2468 |
| 10  9 | 墨盒 | HP817 | 打印页数：≥500页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 251 | 251 | 惠普打印机D2468 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11  0 | 墨盒 | HP818BK | 打印页数：≥750页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 231 | 231 | 惠普打印机D1668 D2568  D2668 F4288 F4488 |
| 11  1 | 墨盒 | HP818C | 打印页数：≥450页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 268 | 268 | 惠普打印机D1668 D2568  D2668 F4288 F4488 |
| 11  2 | 墨盒 | HP950BK | 打印页数：≥2300页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 300 | 300 | 惠普打印机8600 HP8100 |
| 11  3 | 彩色墨 盒 | HP950C | 打印页数：≥1550页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 245 | 245 | 惠普打印机8600 HP8100 |
| 11  4 | 彩色喷  头 | HP5810 | 打印页数：≥5000页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 460 | 460 | 惠普打印机5810 |
| 11  5 | 定影膜 | HP1020 | 打印页数：≥5000页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 245 | 245 | 惠普打印机10201005 |
| 11  6 | 墨盒 | 佳能815 | 打印页数：≥400页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 243 | 243 | 佳能打印机  IP2780/MP236/MP259/MP 288 |
| 11  7 | 墨盒 | 佳能816 | 打印页数：≥350页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 270 | 270 | 佳能打印机  IP2780/MP236/MP259/MP  288 |
| 11  8 | 墨盒 | 佳能850 | 打印页数：≥500页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 218 | 218 | 佳能打印机  IP7280/8780/iX6880 |
| 11  9 | 墨盒 | 佳能851 | 打印页数：≥700页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 275 | 275 | 佳能打印机  IP7280/8780/iX6880 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12  0 | 墨盒 | 佳能845 | 打印页数：≥400页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 275 | 275 | 佳能打印机  IP2880/IP2880S/MG2400 /TS208/TS308 |
| 12  1 | 墨盒 | 佳能846 | 打印页数：≥400页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 310 | 310 | 佳能打印机  IP2880/IP2880S/MG2400 /TS208/TS308 |
| 12  2 | 墨盒 | 佳能830 | 打印页数：≥600页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 240 | 240 | 佳能打印机  iP1180/iP1980/iP2680/ MP198 |
| 12  3 | 墨盒 | 佳能831 | 打印页数：≥450页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 238 | 238 | 佳能打印机  iP1180/iP1980/iP2680/ MP198 |
| 4  2 | 墨盒 | 爱普生137 | 打印页数：≥1000页(A4 幅面，5%覆盖率 | 个 | 196 | 196 | 爱普生K100 K200 K105  K205 T1371 |
| 12  5 | 墨盒 | 爱普生  R270 | 打印页数：≥黑430页 /570页(A4幅面，5%覆 盖率) | 个 | 211 | 211 | 爱普生打印机R270 |
| 12  6 | 墨盒 | 爱普生  R330 | 打印页数：≥黑445页 /750页(A4幅面，5%覆 盖率) | 个 | 211 | 211 | 爱普生打印机R330 |
| 12  7 | 墨盒 | HP805黑色 | 打印页数：≥750页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 233 | 233 | HP1210/1212/2330/2332 /2720 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12  8 | 墨盒 | HP805彩色 | 打印页数：≥450页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 246 | 246 | HP1210/1212/2330/2332 /2720 |
| 12  9 | 墨盒 | 佳能850 | 打印页数：≥500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 218 | 218 | 适用机型佳能  8780/iX6880打印机 |
| 13  0 | 墨盒 | 佳能851 | 打印页数：≥700页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 273 | 273 | 适用机型佳能  8780/iX6880打印机 |
| 8 1 | 墨盒 | 佳能845 | 打印页数：≥400页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 281 | 281 | 适用机型佳能打印机  IP2880/IP2880S/MG2400 /TS208 |
| 13  2 | 墨盒 | 佳能846 | 打印页数：≥400页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 306 | 306 | 适用机型佳能打印机  IP2880/IP2880S/MG2400 /TS208 |
| 13  3 | 墨盒 | 佳能815 | 打印页数：≥400页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 258 | 258 | 适用机型佳能  IP2780/MP236/MP259/MP 288 |
| 13  4 | 墨盒 | 佳能816 | 打印页数：≥350页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 290 | 290 | 适用机型佳能  IP2780/MP236/MP259/MP  288 |
| 13  5 | 墨盒 | HP 950黑 色墨盒 | 打印页数：≥2300页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 300 | 300 | 适用机型HP8600/HP8100 打印机 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13  6 | 墨盒 | HP 950彩 色墨盒 | 打印页数：≥1500页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 245 | 245 | 适用机型HP8600/HP8100 打印机 |
| 13  7 | 墨盒 | HP 803黑 色墨盒 | 打印页数：≥750页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 233 | 233 | 适用机型HP1112打印机 |
| 13  8 | 墨盒 | HP 803彩 色墨盒 | 打印页数：≥450页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 247 | 247 | 适用机型HP1112打印机 |
| 13  9 | 墨水 | HP5810黑  色 | 打印页数：≥5000页(A4 幅面，5%覆盖率100ML) | 个 | 181 | 181 | HP5820/5810墨水黑色 (大容量) |
| 14  0 | 墨水 | HP5810彩  色 | 打印页数：≥8000页(A4 幅面，5%覆盖率100ML) | 个 | 181 | 181 | HP5820/5810青色墨水 |
| 14  1 | 墨水 | HP5810彩  色 | 打印页数：≥8000页(A4 幅面，5%覆盖率100ML) | 个 | 181 | 181 | HP5820/5810黄色墨水 |
| 14  2 | 墨水 | HP5810彩  色 | 打印页数：≥8000页(A4 幅面，5%覆盖率100ML) | 个 | 181 | 181 | HP5820/5810红色墨水 |
| 14  3 | 墨水 | 佳能880黑 色 | 打印页数：≥200页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 212 | 212 | 佳能ST708黑色 |
| 14  4 | 墨水 | 佳能881彩  色 | 打印页数：≥800页(A4 幅面，5%覆盖率) | 个 | 232 | 232 | 佳能ST708彩色 |
| 14  5 | 彩色墨 水 | 爱普生805 | 打印页数：≥3000页(A4 幅面，5%覆盖率80ML) | 支 | 211 | 211 | 爱普生打印机L1800  L805 L801 L8501390 |
| 14  6 | 彩色墨 水 | 爱普生 6721-6724 | 打印页数：≥4000页(A4 幅面，5%覆盖率80ML) | 支 | 198 | 198 | 爱普生打印机  L360/405/L310/1300/L3 80/565 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14  7 | 黑色墨 水 | 爱普生 1118 | 打印页数：≥4500页(A4 幅面，5%覆盖率80ML黑 130ML/彩70ML) | 支 | 198 | 198 | 爱普生打印机L3153  L3116L3117L3118L3119L 3158L1118 |
| 14  8 | 黑色墨 水 | 爱普生 1108 | 打印页数：≥4500页(A4 幅面，5%覆盖率130ML) | 支 | 168 | 168 | 爱普生打印机M1108  M1128 M2148 M2178 M3148  M1129 M3178 |
| 14  6 | 色带架 | 映美570K | 规格：20米 | 个 | 71 | 71 | 映美打印机FP-570KII 570KPRO 570KII+  580KPro FP-730K 830K 880K DP550 JMR118 |
| 15  0 | 色带架 | 映美600K | 规格：20米 | 个 | 96 | 96 | 映美打印机LQ600K 620k 630k 620k+ |
| 15  1 | 色带架 | 得实212 | 规格：4米 | 个 | 71 | 71 | 得实打印机DM210PU 212  220SU |


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15  2 | 色带架 | 得实2600 | 规格：21米 | 个 | 71 | 71 | 得实打印机2600II  AR550500II 300K  DS2600II 3001100II |
| 15  3 | 色带架 | 爱普生 1920 | 规格：21米 | 个 | 71 | 71 | 爱普生打印机580PRO  570 DS67019201930PRO DS1900 |
| 15  4 | 色带架 | 爱普生  730K | 规格：8米 | 个 | 67 | 67 | 爱普生打印机LQ610K  LQ615K LQ630KII LQ635K LQ730K LQ735K LQ80KF  LQ82KF |
| 15  5 | 色带架 | 爱普生  300K | 规格：14米 | 个 | 69 | 69 | 爱普生打印机  LQ300K/300K+ii/LQ800K /LQ950/LQ305K |
| 15  6 | 色带架 | 爱普生 ERC-09 | 规格：4米 | 个 | 62 | 62 | 爱普生打印机ERC-0980  22专用 |
| 15  7 | 色带架 | 爱普生 ERC-38 | 规格：5米 | 个 | 60 | 60 | 爱普生打印机  TM-U220/U288/U330 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15  8 | 色带架 |  | 13MM\*15M |  | 95 | 95 | 适用于票据打印机  +DPK+DPK2181KPro+82列 |
| 15  9 | 条码纸 | 70\*50(800 张/卷) |  | 卷 | 65 | 65 | 70\*50(800张/卷) |
| 16  0 | 条码纸 | 50\*25(180 0张/卷) | \ | 卷 | 46 | 46 | 50\*25(1800张/卷) |
| 16  1 | 条码纸 | 50\*30  (1500张/  卷 ) |  | 卷 | 56 | 56 | 50\*30(1500张/卷) |
| 16  2 | 条码纸 | 50\*30  (1500张/  卷 ) |  | 卷 | 49 | 49 | 50\*30(1500张/卷) |
| 16  3 | 条码纸 | 57\*50(20  米 ) | \ | 卷 | 6 | 6 | 57\*50(20米) |
| 16  4 | 条码纸 | 57\*30(20  米 ) | \ | 卷 | 7 | 7 | 57\*30(20米) |
| 16  5 | 条码纸 | 80\*50(9 米 ) | \ | 卷 | 7 | 7 | 80\*50(9米) |
| 16  6 | 条码纸 | 80\*80(30  米 ) | \ | 卷 | 10 | 10 | 80\*80(30米) |
| 16  7 | 条码纸 | 三防60\*40  (800张/ 卷 ) |  | 卷 | 31 | 31 | 三防60\*40(800张/卷) |
| 16  8 | 强蜡碳 带 | 70\*300碳 带 | \ | 卷 | 53 | 53 | 70\*300碳带 |
| 16  9 | 强蜡碳 带 | 110\*300碳 带 |  | 卷 | 79 | 79 | 110\*300碳带 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17  0 | 腕带 | 280\*30mm | 含碳带 | 根 | 1 | 1 | 热转印，碳带打印。得实 DL-260Z,DL208,格利斯 |
| 17  1 | 身份证  复印纸 | 106\*85\*12 00(张) | \ | 卷 | 101 | 101 | 106\*85\*1200(张) |
| 17  2 | 身份证  专用碳 带 | 110\*300  (米) | \ | 卷 | 107 | 107 | 110\*300(米) |
| 17  3 | 打印纸 | 打印纸 241-4 | \ | 件 | 151 | 151 | 适用于针式打印机 |
| 17  4 | 打印纸 | 打印纸 241-3 | \ | 件 | 148 | 148 | 适用于针式打印机 |
| 17  5 | 线材 | 1.5米打  印线/延  长线 | \ | 根 | 37 | 37 |  |
| 17  6 | 线材 | 3米打印  线/延长  线 | \ | 根 | 38 | 38 |  |
| 17  7 | 线材 | 5米打印  线/延长  线 | \ | 根 | 49 | 49 |  |
| 17  8 | 线材 | 1.5米  VGA线 | \ | 根 | 36 | 36 |  |
| 17  9 | 线材 | 3 米 V G A  线 | \ | 根 | 48 | 48 |  |
| 18  0 | 线材 | 10米VGA  线 | \ | 根 | 90 | 90 |  |
| 18  1 | 线材 | 1.5米 HDMI线 | \ | 根 | 35 | 35 |  |
| 18  2 | 线材 | 3米HDMI 线 | \ | 根 | 47 | 47 |  |
| 18  3 | 线材 | 5米HDMI 线 | \ | 根 | 81 | 81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4  8 | 线材 | 10米 HDMI线 | \ | 根 | 141 | 141 |  |
| 18  5 | 线材 | 1 . 8米DP  线 |  | 根 | 53 | 53 |  |
| 18  6 | 线材 | USB转串 口线 |  | 根 | 88 | 88 |  |
| 18  7 | 线材 | 3 米 D V I 线 |  | 根 | 77 | 77 |  |
| 18  8 | 线材 | 5 米 D V I 线 |  | 根 | 117 | 117 |  |
| 18  9 | 线材 | 10米D VI 线 |  | 根 | 191 | 191 |  |
| 19  0 | 转接头 | DP转VGA  头子 |  | 个 | 90 | 90 |  |
| 19  1 | 转接头 | HDMI转  VGA转换  头 |  | 个 | 95 | 95 |  |
| 19  2 | 转接头 | HDMI转  DP转换头 |  | 个 | 95 | 95 |  |
| 19  3 | 转接头 | D P 转 HDMI转换  头 |  | 个 | 95 | 95 |  |
| 19  4 | 转接头 | USB转VGA |  | 个 | 101 | 101 |  |
| 19  5 | 转接头 | USB转HDMI | \ | 个 | 126 | 126 |  |
| 19  9 | 对讲机 | 对讲机 | 1.规格：12V 1A  2.主机材质：铝合金面板 +铝合金  3.主机尺寸：≥116\*81\*  27 m m  (内置话筒)  4.喇叭功率：≥4W(M AX)  5.电源插孔类型：DC  5.5\*2.1mm  6.电源适配器线长：≥ 1.8米 | 台 | 512 | 512 | 手持对讲机 |
| 19  7 | 打印头 | 得实打印 头 |  | 个 | 625 | 625 | 适用机型得实1920/得实 2600II |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19  8 | 打印头 | 映美打印 头 | \ | 个 | 644 | 644 | 适用机型映美FP-570K+ |
| 19  9 | 打印头 | 条码打印 头 | \ | 个 | 704 | 704 | 适用机型C168/TSC247 |
| 20  0 | USB键盘 | 有线 | 1.键盘接口：USB  2.连接方式：有线  3.按键数：104键  4.键盘布局：全尺寸式， 按键寿命≥6000万次 | 个 | 82 | 82 |  |
| 20  1 | USB鼠标 | 有线 | 1.鼠标接口：USB  2.工作方式：光电  3.连接方式：有线  4.滚轮方向：四向滚轮  5.最高分辨率≥  1000dpi,按键寿命≥ 1000万次 | 个 | 64 | 64 |  |
| 20  2 | DVD光盘 |  | 1.光驱类型：DVD刻录机 2.安装方式：内置，接口 类型：SATA,存容量：≥ 0.5MB | 张 | 6 | 6 |  |
| 20  3 | 扫描枪 | 有线二维  码 | 1.类型：二维固定扫描 器 ；  2.扫描枪重：≤340g  3.扫码类：一维/二维 /PDF417  4.连接方式：有线  5.输入电压：  4.5-5.5VDC  6.工作电流：250mA  7.机器接口：USB口/串 口 | 把 | 351 | 351 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20  4 | 窗口对 讲机 | DA239 | 1.规格：12V 1A  2.主机材质：铝合金面板 +铝合  金  3.主机尺寸：≥116\*81\*  27 m m  (内置话筒)  4.喇叭功率：≥4W(MAX)  5.电源插孔类型：DC  5.5\*2.1mm  6.电源适配器线长：≥ 1 . 8 米 | 台 | 668 | 668 |  |
| 20  5 | 千兆5  口交换  机 | 千兆5口交  换机 | 1.配置10/100/1000M  以太网  电口≥5个。  2.交换容量≥336Gbps, 包转  发率≥30Mpps。  3.要求所投产品支持防 雷等级  ≥8KV。  4.支持专门针对CPU的 保护机  制，能够针对发往CPU 处理的  各种报文进行流量控制 和优  先级处理。 | 个 | 176 | 176 |  |
| 20  6 | 千兆8  口交换  机 | 千兆8口交  换机 | 1.配置10/100/1000M  以太网  电口≥8个。  2.交换容量≥336Gbps, 包转  发率≥30Mpps。  3.要求所投产品支持防 雷等级  ≥8KV。  4.支持专门针对CPU的 保护机  制，能够针对发往CPU 处理的  各种报文进行流量控制 和优  先级处理。 | 个 | 261 | 261 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20  7 | 千兆5  口无线 路由器 | 千兆5口无 线路由器 |  | 个 | 268 | 268 |  |
| 20  8 | 1TB机械 硬盘 |  | 1.存储容量：1TB  2.硬盘尺寸：2.5英寸硬 盘  3.接口类型：SATA  4.数据传输率≥5Gb/s, 转速≥7200rpm | 个 | 576 | 576 |  |
| 20  9 | 1TB移动 硬盘 |  | 1.存储容量：1TB  2.硬盘尺寸：2.5英寸硬 盘  3.接口类型：USB3.0, SATA(内部接口)  4.读取速度≥110MB/s, 写入速度≥110MB/s | 个 | 628 | 628 |  |
| 21  0 | 2TB移动 硬盘 |  | 1.存储容量：2TB  2.硬盘尺寸：2.5英寸硬 盘  3.接口类型：USB3.0, SATA(内部接口)  4.读取速度≥110MB/s, 写入速度≥110MB/s | 个 | 735 | 735 |  |
| 21  1 | 4TB移动 硬盘 |  | 1.存储容量：4TB  2.硬盘尺寸：2.5英寸硬 盘  3.接口类型：USB3.0, SATA(内部接口)  4.读取速度≥110MB/s, 写入速度≥110MB/s | 个 | 1256 | 1256 |  |
| 21  2 | 240G固 态硬盘 |  | 1.存储容量：240GB  2.读取速度≥500MB/s, 写入速度≥350MB/s,总 写入字节数≥160TBW  3.使用寿命≥180万小时 MTBF | 个 | 428 | 428 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21  3 | 512G固 态硬盘 |  | 1.存储容量：512GB  2.读取速度≥500MB/s, 写入速度≥350MB/s,总 写入字节数≥160TBW  3.使用寿命≥180万小时 MTBF | 个 | 483 | 483 |  |
| 21  4 | 1 T B 服 务器硬  盘 |  | 1.存储容量：1TB  2.硬盘尺寸：3.5英寸硬 盘  3.接口类型：SATA接口  4.数据传输率≥6Gb/s, 转速≥7200rpm | 个 | 906 | 906 | 机械 |
| 21  5 | 2TB服 务器硬  盘 |  | 1.存储容量：2TB  2.硬盘尺寸：3.5英寸硬 盘  3.接口类型：SATA接口  4.数据传输率≥6Gb/s, 转速≥7200rpm | 个 | 1308 | 1308 | 机械 |
| 21  6 | 4TB服 务器硬  盘 |  | 1.存储容量：4TB  2.硬盘尺寸：3.5英寸硬 盘  3.接口类型：SATA接口  4.数据传输率≥6Gb/s, 转速≥7200rpm | 个 | 2143 | 2143 | 机械 |
| 21  7 | 显卡 | RX5504G | 1.核心频率≥1100MHz  2.显存频率≥6000MHz  3.显存容量≥4GB  4.分辨率：≥1980×1024  5.输出接口：1×HDMI接 口，1×DVI接口，1×VGA 接口 | 个 | 898 | 898 |  |
| 21  8 | 4G内存 |  | 1.内存容量4GB  2.内存类型DDR4  3.插槽类型DIMM  4.主频≥2000MHz | 根 | 265 | 265 |  |
| 21  9 | 8G内存 |  | 1.内存容量4GB  2.内存类型DDR4  3.插槽类型DIMM  4.主频≥2000MHz | 根 | 486 | 486 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0  22 | 16G内存 |  | 1.内存容量4GB  2.内存类型DDR4  3.插槽类型DIMM  4.主频≥2000MHz | 根 | 836 | 836 |  |
| 22  1 | 台式机 电源 |  |  | 个 | 381 | 381 | 500W,适用于普通PC机 |
| 22  2 | CPU风扇 |  | \ | 个 | 107 | 107 | 通用型 |
| 22  3 | 主板 |  | \ | 张 | 1408 | 1408 | 适用于通用机箱，大板 |
| 22  4 | 投屏器 | 无线投屏 | 1.分辨率≥1080P  2.接口类型：HDMI、VGA、 Type-C、USB  3.2.4G+5G双频段 | 台 | 731 | 731 |  |
| 22  5 | USB无线 网卡 |  | 1.传输速率：≥300Mbps  2.2.4GHz+5GHz双频段  3.接口类型：支持USB3.0 或Type-C  4.即插即用 | 张 | 132 | 132 |  |
| 22  9 | PIC-E网 卡 |  | 1.速率≥1000Mbps  2.支持全/半双工自适应 | 张 | 105 | 105 |  |
| 22  7 | PIC-E串 口卡 |  | 1.接口支持PCI-E1.0及 以上  2.支持全/半双工自适应 | 张 | 161 | 161 |  |
| 22  8 | USB网卡 |  | 1.传输速率：≥300Mbps  2.接口类型：USB3.0  3.即插即用 | 张 | 67 | 67 |  |


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22  6 | 五类网 线 |  | 1.产品性能：传输带宽≥  100MHz,满足100/1000  兆数据传输；铜芯材料采  用实芯裸铜导体，线芯直  径≥0.50mm满足24AWG  线芯标准，绝缘材料采用  高密度聚乙烯(HDPE),  厚度≥0.195mm,护套材 料采用PVC料，厚度为≥ 0.6mm。  2.防火级别为不低于CM  级别，护套表面圆整， 不偏心，外观光亮、无水 迹、气泡、划伤、夹杂等 现象。 | 件 | 728 | 728 |  |
| 23  0 | 五类水 晶头 |  | 1.符合EIA/TIA  568A/568B线序标准  2.支持最高100MHz工作 频率，传输速率为  100Mbps(百兆网络) | 盒 | 131 | 131 |  |
| 23  1 | 六类水 晶头 |  | 1.符合IEC 60603-7标 准，支持568A/568B线 序规范  2.支持1000Mbps(千兆 以太网),短距离可兼容 10Gbps应用 | 盒 | 181 | 181 |  |
| 23  2 | 电话线  水晶头 |  | 1.符合IEC 60603-7标 准  2.接口匹配：根据设备需 求选择RJ11(6P4C)或  RJ12(6P6C) | 盒 | 118 | 118 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23  3 | 六类网 线 |  | 1.产品性能：传输带宽≥ 250MHz,满足1000兆数  据传输；铜芯材料采用实 芯裸铜导体，线芯直径≥ 0.50mm满足24AWG线芯  标准，绝缘材料采用高密  度聚乙烯(HDPE),厚度 ≥0.195mm,护套材料采 用PVC料，厚度为≥  0.6mm。  2.防火级别为不低于CM 级别，护套表面圆整，  不偏心，外观光亮、无水 迹、气泡、划伤、夹杂等 现象。 | 件 | 1116 | 1116 |  |
| 23  4 | 电话线 |  | 50米/圈 | 圈 | 49 | 49 |  |
| 23  5 | 3米千兆  成品网  线 |  | \ | 根 | 24 | 24 |  |
| 23  6 | 5米千兆  成品网  线 |  |  | 根 | 33 | 33 |  |
| 23  7 | 10米 HDMI线 |  | \ | 根 | 218 | 218 |  |
| 23  8 | 16G U盘 |  | \ | 个 | 102 | 102 |  |
| 23  9 | 64G U盘 |  | \ | 个 | 163 | 163 |  |
| 24  0 | 32G U盘 |  | \ | 个 | 137 | 137 |  |
| 24  1 | 面板+模  块 |  |  | 套 | 90 | 90 |  |
| 24  2 | VGA分频  器 |  |  | 个 | 133 | 133 |  |
| 24  3 | 笔记本  电源适 配器 |  |  | 个 | 253 | 253 | 100-240V,通配型 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24  4 | 扫描盒 |  | 1.支持RJ45(千兆网口) 及USB 3.0接口  2.光学扫描精度达1200 ×1200 dpi,支持高清文 档及图像采集 | 个 | 463 | 463 |  |
| 24  5 | 网线钳 |  | \ | 把 | 91 | 91 |  |
| 24  6 | 多功能  读卡器 |  | \ | 个 | 92 | 92 |  |
| 24  7 | DVI转  VGA |  | \ | 个 | 53 | 53 |  |
| 24  8 | 办公音 响 |  | 1.标配3.5mm音频接口、 蓝牙5.0,支持无线连接 手机/电脑  2.额定功率：20-60W | 个 | 238 | 238 |  |
| 24  9 | 1080P办 公摄像  头 |  | 1.全高清1920×1080, 支持16:9画面比例  2.帧率≥30fps  3.USB 3.0/2.0即插即 用 | 个 | 921 | 921 |  |
| 25  0 | 显示器  电源适 配器 |  |  | 个 | 141 | 141 | 12V,2A,24W通配型 |
| 25  1 | 无线键  盘 |  | 1.连接方式：无线  2.按键数：104键  3.键盘布局：全尺寸式  4.按键寿命≥6000万次 | 套 | 183 | 183 |  |
| 25  2 | 无线鼠 标 |  | 1.鼠标接口：无线  2.工作方式：光电  3.按键数：3个  4.滚轮方向：四向滚轮  5.最高分辨率≥1000dpi  6.按键寿命≥1000万次 | 个 | 212 | 212 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25  3 | 百兆光  纤收发  器 |  | 1.光口速率100Mbps,电 口支持10/100Mbps自适 应，全双工模式  2.符合IEEE 802.3u  (100Base-TX/FX)及  IEEE 802.3X流量控制， 兼容主流网络设备  3.三重防雷(以太网接 口)和防静电保护，降 低雷击或电磁干扰风险 | 个 | 406 | 406 |  |
| 25  4 | 千兆光  纤收发  器 |  | 1.光口速率1000Mbps全 双工，电口支持  10/100/1000Mbps自适 应，全双工模式  2.符合IEEE 802.3z  (1000Base-SX/LX)和 IEEE 802.3ab  (1000Base-T)标准，  兼容主流网络设备  3.三重防雷(以太网接 口)和防静电保护，降 低雷击或电磁干扰风险 | 个 | 568 | 568 |  |
| 25  5 | 3米光纤 跳线 |  | \ | 根 | 50 | 50 |  |
| 25  6 | 5米光纤 跳线 |  | \ | 根 | 73 | 73 |  |
| 25  7 | 168C碳  柱 |  |  | 根 | 235 | 235 | 博仕特C168-200 |
| 25  8 | 集线器 |  | 提供≥4个USB端口，支 持多设备级联扩展 | 个 | 112 | 112 | USB供电 |
| 25  9 | 集线器 |  | 提供≥4个USB端口，支 持多设备级联扩展 | 个 | 168 | 168 | 独立供电 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26  0 | 16G录音  笔 |  | 1.机身存储≥16GB,云空 间存储≥10G  2.录音时间≥210小时  3.0CR识别功能：配置≥ 800万像素摄像头，智能 提取PPT、EXCEL、图片 内文字，会议、演讲等现 场，拍照即转成文字。  4.录音格式：WAV,无损 音频ACC,  5.屏幕≥3.5英寸显示 屏，分辨率≥800\*480 | 个 | 531 | 531 |  |
| 26  1 | 激光笔 |  | 1.无线频率：2.4Ghz  2.激光波长：650nm  3.激光功率≤5mw  4.传输速率≥500Kbs  5.发射器电源：锂电池 | 个 | 228 | 228 |  |
| 26  2 | 交换机 | 1 6 口 P O E | 1.16个百兆网口  2.交换容量≥335Gbps, 转发性能≥125Mpps  3.支持ipv6 | 台 | 1053 | 1053 |  |
| 26  3 | 交换机 | 16口千兆 | 1.配置10/100/1000M以 太网端口≥16个，配置 1G SFP光接口≥4个；整 机最大可用千兆口≥20  2.交换容量≥335Gbps, 转发性能≥125Mpps  3.支持ipv6  4.支持专门针对CPU的  保护机制，能够针对发往 CPU处理的各种报进行流 量控制和优先级处理(提 供工信部检测报告复印 件 )  5.支持网管，支持  SNMP、  CLI(Telnet/Console)、 Syslog、NTP、TFTP。 | 台 | 748 | 748 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26  4 | 交换机 | 24口千兆 | 1.交换容量≥336Gbps, 包转发率≥126Mpps(要 求提供功能指标的官网 查询链接及查询结果截 图并加盖电子签章)  2.配置10/100/1000M以 太网端口≥24个，配置 1G SFP光接口≥4个；整 机最大可用千兆口≥28 3.支持802.1x和WEB认 证功能，且交换机端口可 同时开启两种认证，不会 相互冲突(提供工信部检 测报告复印件)  4.支持专门针对CPU的 保护机制，能够针对发往 CPU处理的各种报进行流 量控制和优先级处理(提 供工信部检测报告复印 件 )  5、支持SNMPV1/2/3、 TELNET、SSH等多种管理 方式  6、支持风暴抑制，包括 广播抑制、单播抑制和组 播抑制  7、支持丰富的IPV6业务 特性及多种IPv6管理手 段 | 台 | 1281 | 1281 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26  5 | 带管理  交换机 | 48口千兆 | 1.交换容量≥758Gbps, 包转发率≥148Mpps  2.端口类型≥48个  10/100/1000TX以太网端 口，≥4个SFP端口；  3.支持端口防雷：≥10KV  4.为避免网络被异常流 量和突发流量波及导致 网络瘫痪，要求设备支持 QOS,支持端口流量限速 5.支持SNMPV1/V2/V3、 TELNET、SSH等多种管理 方式  6.支持端口自环检测，可 防止数据环路引起广播 风暴  7.支持专门针对CPU的  保护机制，能够针对发往 CPU处理的各种报进行流 量控制和优先级处理(提 供工信部检测报告复印 件 )  8.支持DHCP Relay,支  持防私接DHCP  Snooping,避免上网终端 从非法DHCP服务器分配 IP地址，保障网络安全； 9.支持远程管理，随时随 地查看网络状态、进行参 数配置修改以及故障排 查，支持交换机间自动组 网，APP扫描网络中任意 一台交换机序列号即可 自动添加网络中所有交 换机到项目中；  10.支持支持同时开启  802.1X或WEB认证，不  会相互冲突(提供工信部 检测报告复印件) | 台 | 2921 | 2921 |  |
| 26  6 | 巡线仪 |  | 2.4GHz,最高速率800Mbp | 台 | 376 | 376 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26  7 | 路由器 |  | 1.设备支持WAN口≥2, LAN口≥8  2.带机量≥100,适用带 宽≥1Gbps,整机功耗≤ 12W(要求提供功能指标 的官网查询链接及查询 结果截图并加盖电子签 章 )  3.内存≥256MB,NAT会 话数≥8万；  4.内置无线控制器功能， 支持管理AP,最大支持  管理200个AP(要求提  供功能指标的官网查询 链接及查询结果截图并 加盖电子签章)  5.支持IPSec VPN,吞吐 可达200Mbps,支持隧道 数≥100;  6.支持双WAN/LAN叠加 7.支持Wi-Fi无缝漫游 8.支持多种防攻击功能 | 台 | 593 | 593 |  |
| 26  8 | 1200M  无线路  由器 |  | 1.2.4GHz,最高速率 800Mbps  2.5GHz,最高速率 2402Mbps  3.8根外置全向天线  4.支持  802.1la/b/g/n/ac/ax, 支持DL/ULMU-MIMO技术 5.支持频段：独立2.4GHz 和5GHz模块，支持双频 合一  6.接口1个  10/100/1000M自适应  WAN口(Auto MDI/MDIX)  7.3个10/100/1000M自 适应LAN口(Auto  MDI/MDIX) | 台 | 553 | 553 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26  9 | 128G U  盘  (USB3.0  ) |  | 1.材质：外壳可能采用金 属、塑料或其他耐用材料 制成，以保护内部存储芯 片免受损坏。  2. ≥128GB  3.支持USB3.0 | 个 | 196 | 196 |  |
| 27  0 | 台式电 源 |  | 规格：≥200W | 个 | 376 | 376 |  |
| 2 1 | 710显卡 |  | 1.核心频率：≥954MHz  2.显存频率：≥1600MHz  3.显存容量：≥1GB  4.分辨率：≥1980×1024  5.输出接口：1×HDMI接 口，1×DVI接口，1×VGA 接口 | 个 | 651 | 651 |  |
| 27  2 | 730显卡 |  | 1.核心频率：≥902MHz  2.显存频率：≥1600MHz  3.显存容量：≥1GB  4.分辨率：≥1980×1024  5.输出接口：1×HDMI接 口，1×DVI接口，1×VGA 接口 | 个 | 1086 | 1086 |  |
| 27  3 | GTX1650  显卡 |  | 1.核心频率≥1485MHz  2.显存频率≥8000MHz  3.显存容量≥4GB  4.分辨率：≥1980×1024  5.输出接口：1×HDMI接 口，1×DVI接口，1×VGA 接口 | 个 | 2286 | 2286 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27  4 | 3500X CPU |  | 1.CPU主频：3.6GHz;加 速频率：4.1GHz  2.核心数量≥6;线程数 量≥6  3.缓存：32 MB L3缓存 (共享)  4.TDP(热设计功耗): 65W | 个 | 2201 | 2201 |  |
| 27  5 | H110主  板 |  | 1.CPU插槽≥1  2.支持DDR4,插槽≥2个 3.支持≥6个USB2.0接 口，≥4个USB3.0接口  4.SATA接口≥4个SATA III接口  5.PCI-E插槽≥6× PCI-E 2.0  6.千兆以太网卡 | 个 | 1228 | 1228 |  |
| 27  6 | H-81主  板 |  | 1.CPU插槽≥1  2.支持DDR3,插槽≥2个 3.支持≥6个USB2.0接 口，≥4个USB3.0接口  4.SATA接口≥4个SATA III接口  5.PCI-E插槽≥6× PCI-E 2.0  6.千兆以太网卡 | 个 | 1083 | 1083 |  |
| 27  7 | GA-H110  主板 |  | 1.CPU插槽≥1  2.支持DDR3,插槽≥2个 3.支持≥6个USB2.0接 口，≥4个USB3.0接口  4.SATA接口≥4个SATA III接口  5.PCI-E插槽≥6× PCI-E 2.0  6.千兆以太网卡 | 个 | 953 | 953 |  |
| 27  8 | I5-9代 处理器 |  | 支持英特尔的Optane内 存技术、英特尔的超线程 技术、英特尔的Turbo  Boost 2.0或更高版本的 技术以及英特尔的虚拟 化技术。 | 个 | 926 | 926 |  |

0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27  9 | 四合一  身份证  读卡器 |  | 1.读卡响应速度：≤1s;  2.阅读距离：0～30mn;  3.电源规格：USB(DC 5V);  4.工作频率：13.56MHZ (fc) | 个 | 1348 | 1348 |  |
| 28 | 新中新  身份证  读卡器  F200 |  | 1.读卡响应速度：≤1s;  2.阅读距离：0～30mm;  3.电源规格：USB(DC 5V);  4.工作频率：13.56MHZ (fc) | 个 | 1476 | 1476 |  |
| 28  1 | PDU |  | 8口，PDU支持输入电压 10A、16A | 个 | 211 | 211 |  |