
项目编号：GY-072XXK-2026-06
广元市第一人民医院信息类耗材采购项目

竞争性谈判文件
采 购 人：广元市第一人民医院

2026年8月

第一章  谈判邀请

广元市第一人民医院拟对信息类耗材采购项目进行竞争性谈判，兹邀请符合采购要求的供应商参加。
一、项目编号：GY-072XXK-2026-06
二、项目名称：广元市第一人民医院信息类耗材采购项目
三、资金来源：自筹资金，已落实。
四、项目清单及要求
	序号 
	产品名称
	现用规格型号
	参数
	数量
	限价（元）
	适用机型

	
	硒鼓1
	HP310A
	打印页数：≥1200 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	395
	惠普打印机 cp1025 1025NW M175A

	
	硒鼓2
	HP311A
	打印页数：≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	395
	惠普打印机cp1025 1025NW M175A

	
	硒鼓3
	HP313A
	打印页数：≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	395
	惠普打印机 cp1025 1025NW M1  75A

	
	硒鼓4
	HP314A
	打印页数：≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	460
	惠普打印机 cp1025 1025NW M175A

	
	硒鼓5
	HP510
	打印页数：≥1100 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	407
	惠普打印机 M154/MFP M180/MFP M181

	
	硒鼓6
	HP511
	打印页数：≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	407
	惠普打印机 M154/MFP M180/MFP M181

	
	硒鼓7
	HP512
	打印页数：≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	407
	惠普打印机 M154/MFP M180/MFP M181

	
	硒鼓8
	HP513
	打印页数：≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	407
	惠普打印机 M154/MFP M180/MFP M181

	
	硒鼓9
	HP500
	打印页数：≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	407
	惠普打印机 M254/MFP M280 MFP M281

	
	硒鼓10
	HP501
	打印页数：≥1300 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	407
	惠普打印机 M254/MFP M280 MFP M281

	
	硒鼓11
	HP502
	打印页数：≥1300 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	407
	惠普打印机 M254/MFP M280 MFP M281

	
	硒鼓12
	HP503
	打印页数：≥1300 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	407
	惠普打印机 M254/MFP M280 MFP M281

	
	硒鼓13
	HP540
	打印页数：≥2200 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	413
	惠普打印机 CP1215 1515n 1518ni CM1312/1312nfi MFP

	
	硒鼓14
	HP541
	打印页数：≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	413
	惠普打印机 CP1215 1515n 1518ni CM1312/1312nfi MFP

	
	硒鼓15
	HP542
	打印页数：≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	413
	惠普打印机 CP1215 1515n 1518ni CM1312/1312nfi MFP

	
	硒鼓16
	HP543
	打印页数：≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	413
	惠普打印机 CP1215 1515n 1518ni CM1312/1312nfi MFP

	
	硒鼓17
	HP12A
	打印页数：≥2000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	300
	惠普打印机1020、1010、1015、1018、1022、3015、canon2900、3000、L100/L120

	
	硒鼓18
	HP88A
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	300
	惠普打印机388A、278、435、1005、1006、1007、1106、1108

	
	硒鼓19
	HP228
	打印页数：≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	333
	惠普打印机 403D

	
	硒鼓20
	HP2020
	打印页数：≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	306
	惠普打印机 m7400 LT2441H LJ2400L

	
	硒鼓21
	HP278A
	打印页数：≥2100 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	312
	惠普打印机 P1560 P1560 P1566 P1600 P1606N

	
	硒鼓22
	HP285A
	打印页数：≥1600 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	309
	惠普打印机 M1132 M1212nf MFP

	
	硒鼓23
	惠普M300（黑）
	打印页数：≥3500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	380
	HPM300、400、M351A、M451NW、M375NW、M475DN

	
	硒鼓24
	惠普M300（红）
	打印页数：≥2800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	380
	HPM300、400、M351A、M451NW、M375NW、M475DN

	
	硒鼓25
	惠普M300（黄）
	打印页数：≥2800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	380
	HPM300、400、M351A、M451NW、M375NW、M475DN

	
	硒鼓26
	惠普M300（兰）
	打印页数：≥2800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	380
	HPM300、400、M351A、M451NW、M375NW、M475DN

	
	硒鼓27
	CF511-513（彩）
	打印页数：≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	422
	HP154a、154nw、M180n

	
	硒鼓28
	CF510鼓（黑）
	打印页数：≥1100 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	422
	HP154a、154nw、M180n

	
	硒鼓29
	118硒鼓（彩）
	打印页数：≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	336
	HP150、178、178

	
	硒鼓30
	118硒鼓（黑）
	打印页数：≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	336
	HP150、178、178

	
	硒鼓31
	   HP553鼓（彩）
	打印页数：≥5000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	500.5
	HP533、553、522

	
	硒鼓32
	HP252n黑色鼓
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	368
	Hp254DW、M280、281

	
	硒鼓33
	HP252n红色鼓
	打印页数：≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	369.5
	Hp254DW、M280、281

	
	硒鼓34
	HP252n黄色鼓
	打印页数：≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	369.5
	Hp254DW、M280、281

	
	硒鼓35
	HP252n蓝色鼓
	打印页数：≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	369.5
	Hp254DW、M280、281

	
	硒鼓36
	HP508A黑鼓
	打印页数：≥6000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	496
	HP533、553、522

	
	硒鼓37
	390鼓
	打印页数：≥10000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	472
	HP600

	
	硒鼓38
	三星1110A
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	306
	三星打印机 108a 108w 136a 136nw 136wm 138pn 138pnw

	
	硒鼓39
	三星101S
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	327
	三星打印机2161

	
	硒鼓40
	联想2200D
	打印页数：≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	353
	联想打印机 LJ2200

	
	硒鼓41
	联想6500
	打印页数：≥10000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	529.5
	联想打印机 6500

	
	硒鼓42
	兄弟3435D
	打印页数：≥30000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	328.5
	兄弟打印机 HL-5590DN/ 5595DN/ 5585D /5580D

	
	硒鼓43
	兄弟2325
	打印页数：≥2600 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	238
	兄弟打印机 DCP-7080d MFC-7380 7480d HL2260

	
	硒鼓44
	兄弟2350
	打印页数：≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	322.5
	兄弟打印机 DCP-7080d MFC-7380 7480d HL2260D

	
	硒鼓45
	HP277A
	打印页数：≥3100 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	464
	惠普打印机 m429fdw m429dw m329dw 405

	
	硒鼓46
	HP277A（大容量）
	打印页数：≥10000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	991
	惠普打印机 m429fdw m429dw m329dw 405

	
	硒鼓47
	HP218
	打印页数：≥1400 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	400
	惠普打印机 M104/MFP M132

	
	硒鼓48
	HP219
	打印页数：≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	402.5
	惠普打印机 M104/MFP M132

	
	硒鼓49
	HP334A
	打印页数：≥13700 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	419.9
	惠普打印机 M42523DN/42525DN W1334

	
	硒鼓50
	HPCF210
	打印页数：≥2200 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	422
	HP131A/M251N/M251NW/M276

	
	硒鼓51
	HPCF211-213
	打印页数：≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	444.5
	HP131A/M251N/M251NW/M276

	
	硒鼓52
	HP1109A
	打印页数：≥2000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	608.5
	HP1020S/1005

	
	硒鼓53
	HP CF210 硒鼓
	打印页数：≥2200 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	443
	HP131A/M251N/M251NW/M276

	
	硒鼓54
	HP CF211 硒鼓
	打印页数：≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	443
	HP131A/M251N/M251NW/M276

	
	硒鼓55
	HP CF212 硒鼓
	打印页数：≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	443
	HP131A/M251N/M251NW/M276

	
	硒鼓56
	HP CF213 硒鼓
	打印页数：≥1800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	443
	HP131A/M251N/M251NW/M276

	
	硒鼓57
	佳能CN912（CB435A）
	打印页数：≥1600 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	315.5
	CANON

LBP3018/MF3010/LBP6018

	
	硒鼓58
	兄弟DR2250硒鼓
	打印页数：≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	392.5
	7057/MFC-7290/2890/299

	
	硒鼓59
	HP132A 硒鼓
	打印页数：≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	569.5
	HP179/150/178打印机

	
	硒鼓60
	理光 CP300W 硒鼓
	打印页数：≥30000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	510
	理光CP300W打印机

	
	硒鼓61
	联想 TL201 硒鼓
	打印页数：≥10000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	317
	联想2205/2206/7206/7216/7206W/7216NWA/7256WHF

	
	硒鼓62
	3625 硒鼓
	打印页数：≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	450
	兄弟HL-L5218DN、HL-L5228DW、HL-L6418DW、DCP-L5518DN、DCP-L5718DN、DCP-L5728DW、MFC-L5718DW、MFC-L5728DW打印机

	
	硒鼓63
	TO-426X
	打印页数：≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	360
	奔图P3016D、P3306DN、M7115DN、M7112DN、P3312DN

	
	墨粉1
	HP12A
	打印页数：≥2000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	支
	73
	惠普打印机1020、1010、1015、1018、1022、3015、canon2900、3000、L100/L120

	
	墨粉2
	HP88A
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	71
	惠普打印机388A、278、435、1005、1006、1007、1106、1108

	
	粉盒1
	联想2200
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	306
	联想打印机 LJ2200

	
	粉盒2
	tn223粉盒（黑）
	打印页数：≥27000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	413.5
	美能达C226、7222、266

	
	粉盒3
	tn226粉盒（彩）
	打印页数：≥25000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	474.5
	美能达C226、7222、266

	
	粉盒4
	天威粉盒TK4138
	打印页数：≥17000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	489
	京瓷2010、2011、4128、4138

	
	粉盒5
	tn513粉盒
	打印页数：≥24000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	563.5
	美能达454、554

	
	粉盒6
	京瓷448
	打印页数：≥11000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	326
	京瓷打印机 180 181

	
	粉盒7
	京瓷478
	打印页数：≥15000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	598
	京瓷复印机 Kyocera FS-6025 6030 6525 6530

	
	粉盒8
	京瓷4138
	打印页数：≥17000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	555.5
	京瓷打印机 2210 2211

	
	粉盒9
	京瓷6118
	打印页数：≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	596
	京瓷打印机 M4125idn

	
	粉盒10
	京瓷1025
	打印页数：≥25000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	支
	204
	京瓷 FS1025 1020MFP

	
	粉盒11
	兄弟1035
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	190.5
	兄弟 HL-1118 1208 1218W

	
	粉盒12
	富士施乐CP118/119/228打印机粉盒
	打印页数：≥2000页黑/1400页彩（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	241
	富士施乐CP118W/119W/CP228W

	
	粉盒13
	联想LT1821黑色粉盒
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	398.5
	联想CS1831W打印机

	
	粉盒14
	联想LT1821彩色粉盒
	打印页数：≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	416
	联想CS1831W打印机

	
	粉盒15
	兄弟TN2215粉盒
	打印页数：≥2600 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	248.5
	7057/MFC-7290/2890/2990

	
	粉盒16
	HP2080-2083粉盒
	打印页数：≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	331
	HP179/150/178打印机

	
	粉盒17
	施乐 CT202496 黑色粉盒
	打印页数：≥22000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	499
	施乐C2060/2260打印机

	
	粉盒18
	施乐 CT202497 彩色粉盒
	打印页数：≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	565.5
	施乐C2060/2260打印机

	
	粉盒19
	施乐 CT202498 彩色粉盒
	打印页数：≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	565.5
	施乐C2060/2260打印机

	
	粉盒20
	施乐 CT202499 彩色粉盒
	打印页数：≥16000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	565.5
	施乐C2060/2260打印机

	
	粉盒21
	奔图5102粉盒
	打印页数：≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	309
	奔图BP5102DN打印机

	
	粉盒22
	奔图405粉盒
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	234
	奔图BP3370DN打印机

	
	粉盒23
	奔图480粉盒
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	259
	奔图M7180打印机

	
	粉盒24
	联想 TL201 粉盒
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	241
	联想2205/2206/7206/7216/7206W/7216NWA/7256WHF

	
	粉盒25
	兄弟3435
	打印页数：≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	327
	兄弟打印机 HL-5590DN/ 5595DN /5585D/ 5580D

	
	粉盒26
	HP1108A
	打印页数：≥2500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	147.9
	HP1020S/1005新品打印机

	
	粉盒27
	HP118A粉盒(HPW2080A)
	打印页数：≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	316
	HP179/150/178打印机

	
	粉盒28
	HP118A粉盒(HPW2081A-2083)
	打印页数：≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	335.8
	HP179/150/178打印机

	
	粉盒29
	HP1334A(HP256a)
	打印页数：≥7400 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	405.5
	HP433/HP436复印机

	
	粉盒30
	京瓷TK-1128 粉
	打印页数：≥12000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	166
	京瓷1606DN打印机

	
	粉盒31
	/
	打印页数：≥18000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	
	341
	夏普（SHARP）BP- M2822R复印机

	
	粉盒32
	3625 粉盒
	打印页数：≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	430
	兄弟HL-L5218DN、HL-L5228DW、HL-L6418DW、DCP-L5518DN、DCP-L5718DN、DCP-L5728DW、MFC-L5718DW、MFC-L5728DW打印机

	
	套鼓1
	CTL1100
	打印页数：黑色≥1200页，彩色≥900 页（A4 幅面，5% 覆盖率），鼓粉一体
	个
	425.5
	奔图彩色激光多功能一体机CM1105DN

	
	套鼓2
	DT11
	打印页数：≥2000 页（A4 幅面，5% 覆盖率），鼓粉一体
	
	209
	P2400DN 长城A4黑白激光打印机

	
	套鼓3
	京瓷4125套鼓
	打印页数：≥30000 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	2452.5
	京瓷4125

	
	套鼓4
	TD220
	打印页数：≥2500 页（A4 幅面，5% 覆盖率），鼓粉一体
	
	471
	汉光联创HGLM2200N A4黑白激光多功能一体机

	
	墨盒1
	佳能 880 黑色墨盒
	打印页数：≥600 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	164.5
	佳能ST708打印机

	
	墨盒2
	佳能 881 彩色墨盒
	打印页数：≥800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	179.5
	佳能ST708打印机

	
	墨盒3
	HP802BK
	打印页数：≥750页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	144
	惠普打印机 1000/ 1010/ 1011/1050/1510/3050

	
	墨盒4
	HP802C
	打印页数：≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	161
	惠普打印机 1000/ 1010/ 1011/1050/1510/3050

	
	墨盒5
	HP803BK
	打印页数：≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	158
	惠普打印机 1111/1112/2131/ 2132

	
	墨盒6
	HP803C
	打印页数：≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	172.5
	惠普打印机 1111/1112/2131/ 2132

	
	墨盒7
	HP680BK
	打印页数：≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	132.5
	惠普打印机 2138/2677/3636/3838/4538/3638/1118

	
	墨盒8
	HP680C
	打印页数：≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	156
	惠普打印机2138/2677/3636/3838/4538/3638/1118

	
	墨盒9
	HP816
	打印页数：≥520 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	196
	惠普打印机D2468

	
	墨盒10
	HP817
	打印页数：≥500 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	215
	惠普打印机 D2468

	
	墨盒11
	HP818BK
	打印页数：≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	199
	惠普打印机D1668 D2568 D2668 F4288 F4488

	
	墨盒12
	HP818C
	打印页数：≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	220
	惠普打印机D1668 D2568 D2668 F4288 F4488

	
	墨盒13
	HP950BK
	打印页数：≥2300 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	315
	惠普打印机 8600 HP8100

	
	墨盒14
	佳能815
	打印页数：≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	212.5
	佳能打印机 IP2780/MP236/MP259/MP288

	
	墨盒15
	佳能816
	打印页数：≥350 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	241
	佳能打印机 IP2780/MP236/MP259/MP288

	
	墨盒16
	佳能850
	打印页数：≥500 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	175
	佳能打印机 IP7280/8780/iX6880

	
	墨盒17
	佳能851
	打印页数：≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	172.5
	佳能打印机 IP7280/8780/iX6880

	
	墨盒18
	佳能845
	打印页数：≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	192.5
	佳能打印机IP2880/IP2880S/MG2400/TS208/TS308

	
	墨盒19
	佳能846
	打印页数：≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	233
	佳能打印机IP2880/IP2880S/MG2400/TS208/TS308

	
	墨盒20
	佳能830
	打印页数：≥600 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	182
	佳能打印机 iP1180/iP1980/iP2680/MP198

	
	墨盒21
	佳能831
	打印页数：≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	211
	佳能打印机iP1180/iP1980/iP2680/MP198

	
	墨盒22
	爱普生137
	打印页数：≥1000 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	118.5
	爱普生 K100 K200 K105 K205 T1371

	
	墨盒23
	爱普生R270
	打印页数：≥黑430页/570页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	123
	爱普生打印机 R270

	
	墨盒24
	爱普生R330
	打印页数：≥黑445页/750页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	123
	爱普生打印机 R330

	
	墨盒25
	HP805黑色
	打印页数：≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	189.5
	HP1210/1212/2330/2332/2720

	
	墨盒26
	HP805彩色
	打印页数：≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	203.5
	HP1210/1212/2330/2332/2720

	
	墨盒27
	佳能 850
	打印页数：≥500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	165
	佳能8780/iX6880打印机

	
	墨盒28
	佳能 851
	打印页数：≥700 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	171.5
	佳能8780/iX6880打印机

	
	墨盒29
	佳能 845
	打印页数：≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	194
	佳能打印机IP2880/IP2880S/MG2400/TS208

	
	墨盒30
	佳能 846
	打印页数：≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	231.5
	佳能打印机IP2880/IP2880S/MG2400/TS208

	
	墨盒31
	佳能 815
	打印页数：≥400 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	207
	IP2780/MP236/MP259/MP288

	
	墨盒32
	佳能816
	打印页数：≥350 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	247
	佳能IP2780/MP236/MP259/MP288

	
	墨盒33
	HP 950 黑色墨盒
	打印页数：≥2300 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	315
	HP8600/HP8100打印机

	
	墨盒34
	HP 950 彩色墨盒
	打印页数：≥1500 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	248.5
	HP8600/HP8100打印机

	
	墨盒35
	HP 803 黑色墨盒
	打印页数：≥750 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	159.5
	HP1112打印机

	
	墨盒36
	HP 803 彩色墨盒
	打印页数：≥450 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	174
	HP1112打印机

	
	彩色墨盒
	HP950C
	打印页数：≥1550 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	248.5
	惠普打印机 8600 HP8100

	
	彩色喷头
	HP5810
	打印页数：≥5000 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	298
	惠普打印机 5810

	
	定影膜
	HP1020
	打印页数：≥5000 页（A4 幅面，5% 覆盖率
	个
	148.5
	惠普打印机1020 1005

	
	墨水1
	HP5810黑色
	打印页数：≥5000 页（A4 幅面，5% 覆盖率100ML）
	个
	134
	HP5820/5810

	
	墨水2
	HP5810彩色（青色）
	打印页数：≥8000 页（A4 幅面，5% 覆盖率100ML）
	个
	144
	HP5820/5810

	
	墨水3
	HP5810彩色（黄色）
	打印页数：≥8000 页（A4 幅面，5% 覆盖率100ML）
	个
	144
	HP5820/5810

	
	墨水4
	HP5810彩色（红色）
	打印页数：≥8000 页（A4 幅面，5% 覆盖率100ML）
	个
	144
	HP5820/5810

	
	墨水5
	佳能880黑色
	打印页数：≥200 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	173.5
	佳能ST708

	
	墨水6
	佳能881彩色
	打印页数：≥800 页（A4 幅面，5% 覆盖率）
	个
	169.5
	佳能ST708

	
	彩色墨水1
	爱普生805
	打印页数：≥3000 页（A4 幅面，5% 覆盖率80ML）
	支
	153
	爱普生打印机 L1800 L805 L801 L850 1390

	
	彩色墨水2
	爱普生6721-6724
	打印页数：≥4000 页（A4 幅面，5% 覆盖率80ML）
	支
	119
	爱普生打印机 L360/405/L310/1300/L380/565

	
	黑色墨水1
	爱普生1118
	打印页数：≥4500 页（A4 幅面，5% 覆盖率80ML黑130ML/彩70ML）
	支
	119
	爱普生打印机 L3153 L3116L3117L3118L3119L3158L1118

	
	黑色墨水2
	爱普生1108
	打印页数：≥4500 页（A4 幅面，5% 覆盖率130ML）
	支
	125
	爱普生打印机 M1108 M1128 M2148 M2178 M3148 M1129 M3178

	
	色带架1
	映美570K
	规格：20米
	个
	46
	映美打印机 FP-570KII 570KPRO 570KII+ 580KPro FP-730K 830K 880K DP550 JMR118

	
	色带架2
	映美600K
	规格：20米
	个
	53.5
	映美打印机 LQ600K 620k 630k 620k+

	
	色带架3
	得实212
	规格：4米
	个
	46
	得实打印机 DM210PU 212 220SU

	
	色带架4
	得实2600
	规格：21米
	个
	46
	得实打印机 2600II AR550 500II 300K DS2600II 300 1100II

	
	色带架5
	爱普生1920
	规格：21米
	个
	46
	爱普生打印机 580PRO 570 DS670 1920 1930PRO DS1900

	
	色带架6
	爱普生730K
	规格：8米
	个
	45
	爱普生打印机 LQ610K LQ615K LQ630KII LQ635K LQ730K LQ735K LQ80KF LQ82KF

	
	色带架7
	爱普生300K
	规格：14米
	个
	45.5
	爱普生打印机 LQ300K/300K+ii/LQ800K/LQ950/LQ305K

	
	色带架8
	爱普生ERC-09
	规格：4米
	个
	43.5
	爱普生打印机 ERC-09 80 22专用

	
	色带架9
	爱普生ERC-38
	规格：5米
	个
	43
	爱普生打印机 TM-U220/U288/U330

	
	色带架10
	
	13MM*15M
	
	52
	票据打印机+DPK+DPK2181KPro+82列

	
	条码纸1
	
	70*50（800张/卷）
	卷
	25
	

	
	条码纸2
	
	50*25(1800张/卷）
	卷
	20
	

	
	条码纸3
	
	标准间距/3毫米间距；50*30（1500张/卷）
	卷
	29
	

	
	条码纸4
	
	热敏纸；50*30（1500张/卷）
	卷
	23.5
	

	
	条码纸5
	
	热敏纸；57*50（20米）
	卷
	3.5
	

	
	条码纸6
	
	热敏纸；57*30（20米）
	卷
	3.25
	

	
	条码纸7
	
	热敏纸；80*50（9米）
	卷
	3.25
	

	
	条码纸8
	
	热敏纸；80*80（30米）
	卷
	5.5
	

	
	条码纸9
	
	热敏纸；三防60*40（800张/卷）
	卷
	17
	

	
	强蜡碳带1
	
	70*300碳带
	卷
	34.5
	

	
	强蜡碳带2
	
	110*300碳带
	卷
	45
	

	
	腕带
	
	热转印，碳带打印，含碳带（蓝/粉）

280*30mm
	根
	1.5
	得实DL-260Z,DL208，格利斯

	
	身份证复印纸
	
	106*85*1200（张）
	卷
	69.5
	

	
	身份证专用碳带
	
	110*300（米）
	卷
	71.5
	

	
	打印纸1
	
	打印纸 241-4
	件
	66
	针式打印机

	
	打印纸2
	
	打印纸 241-3
	件
	62
	针式打印机

	
	线材1
	
	1.5 米打 印线/延 长线
	根
	13
	

	
	线材2
	
	3 米打印线/延长 线
	根
	18.5
	

	
	线材3
	
	5 米打印线/延长 线
	根
	25.5
	

	
	线材4
	
	1.5 米 VGA 线
	根
	17
	

	
	线材5
	
	3 米 VGA 线
	根
	25.5
	

	
	线材6
	
	10 米 VGA 线
	根
	67
	

	
	线材7
	
	1.5 米 HDMI 线
	根
	25.5
	

	
	线材8
	
	3 米 HDMI 线
	根
	34
	

	
	线材9
	
	5 米 HDMI 线
	根
	51
	

	
	线材10
	
	10 米 HDMI 线
	根
	90
	

	
	线材11
	
	1.8 米 DP 线
	根
	35
	

	
	线材12
	
	USB 转串口线
	根
	60.5
	

	
	线材13
	
	3 米 DVI 线
	根
	35
	

	
	线材14
	
	5 米 DVI 线
	根
	55
	

	
	线材15
	
	10 米 DVI 线
	根
	81
	

	
	转接头1
	
	DP 转 VGA 头子
	个
	55
	

	
	转接头2
	
	HDMI 转 VGA 转换 头
	个
	30
	

	
	转接头3
	
	HDMI 转 DP 转换头
	个
	55
	

	
	转接头4
	
	DP 转 HDMI 转换头
	个
	50
	

	
	转接头5
	
	USB转VGA
	个
	72.5
	

	
	转接头6
	
	USB转HDMI
	个
	112.5
	

	
	转接头7
	
	DVI转VGA
	个
	40.5
	

	
	对讲机
	对讲机
	1.规格：12V 1A 

2.主机材质：铝合金面板+铝合金

3.主机尺寸：≥116*81* 27cm (内置话筒) 

4.喇叭功率：≥4W( M AX) 

5.电源插孔类型：DC 5.5*2.1mm 

6.电源适配器线长：≥1.8 米

7.手持对讲机

8.质保期：1年
	台
	328.5
	

	
	打印头1
	得实打印头
	\
	个
	640
	得实1920/得实2600II

	
	打印头2
	映美打印头
	\
	个
	549
	映美FP-570K+

	
	打印头3
	条码打印头
	\
	个
	691
	C168/TSC247

	
	USB键盘
	有线
	1.键盘接口：USB

2.连接方式：有线

3.按键数：104键

4.键盘布局：全尺寸式，按键寿命≥6000万次，质保期：1年
	个
	55.5
	

	
	USB鼠标
	有线
	1.鼠标接口：USB

2.工作方式：光电

3.连接方式：有线

4.滚轮方向：四向滚轮

5.最高分辨率≥1000dpi，按键寿命≥1000万次，质保期：1年
	个
	45
	

	
	DVD光盘
	
	1.光驱类型：DVD刻录机

2.安装方式：内置，接口类型：SATA，存容量：≥0.5MB
	张
	2.75
	

	
	扫描枪
	有线二维码
	1.类型：二维固定扫描器； 

2.扫描枪重：≤340g 

3.扫码类：一维/二维/PDF417 

4.连接方式：有线 

5.输入电压：4.5-5.5VDC 

6.工作电流：250mA 

7.机器接口：USB 口/串口

8.质保期：1年
	把
	255
	

	
	窗口对讲机
	DA239
	1.规格：12V 1A 

2.主机材质：铝合金面板+铝合金。

3.主机尺寸：≥116*81* 27 cm (内置话筒) 

4.喇叭功率：≥4W( M AX) 

5.电源插孔类型：DC 5.5*2.1mm 

6.电源适配器线长：≥1.8 米

7.质保期：1年
	台
	450
	

	
	千兆5口交换机
	千兆5口交换机
	1. 配置 10/100/1000M 以太网电口≥5 个。 

2.交换容量≥336Gbps, 包转发率≥30Mpps。 

3.要求所投产品支持防雷等级≥8KV。

4.支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理。

5.质保期：1年
	个
	152.5
	

	
	千兆交换机
	
	1. 配置 10/100/1000M 以太网电口≥8 个。 

2.交换容量≥336Gbps, 包转发率≥30Mpps。 

3.要求所投产品支持防雷等级≥8KV. 

支持专门针对CPU 的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理。

5.质保期：1年
	个
	253
	

	
	千兆无线路由器
	
	1.5G天线≥2；2.4G天线≥2。

2.10/100/1000Mbps速率自适应WAN/LAN自适应口≥4个。

支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议。

质保期：1年
	个
	270
	

	
	1TB机械硬盘
	
	1.存储容量：1TB

2.硬盘尺寸：2.5英寸硬盘

3.接口类型：SATA

4.数据传输率≥5Gb/s，转速≥7200rpm

5.质保期：2年
	个
	1350
	

	
	1TB移动硬盘
	
	1.存储容量：1TB

2.硬盘尺寸：2.5英寸硬盘

3.接口类型：USB3.0，SATA（内部接口）

4.读取速度≥110MB/s，写入速度≥110MB/s

5.质保期：2年
	个
	1250
	

	
	2TB移动硬盘
	
	1.存储容量：2TB

2.硬盘尺寸：2.5英寸硬盘

3.接口类型：USB3.0，SATA（内部接口）

4.读取速度≥110MB/s，写入速度≥110MB/s

5.质保期：2年
	个
	1450
	

	
	4TB移动硬盘
	
	1.存储容量：4TB

2.硬盘尺寸：2.5英寸硬盘

3.接口类型：USB3.0，SATA（内部接口）

4.读取速度≥110MB/s，写入速度≥110MB/s

5.质保期：2年
	个
	2200
	

	
	240G固态硬盘
	
	1.存储容量：240GB

2.读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s，总写入字节数≥160TBW

3.使用寿命≥180万小时MTBF

4.质保期：2年
	个
	800
	

	
	512G 固态硬盘
	
	1.存储容量：512GB

2.读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s，总写入字节数≥160TBW

3.使用寿命≥180万小时MTBF

4.质保期：2年
	个
	1150
	

	
	1TB 服务器机械硬盘
	
	1.存储容量：1TB

2.硬盘尺寸：3.5英寸硬盘

3.接口类型：SATA接口

4.数据传输率≥6Gb/s，转速≥7200rpm

5.质保期：2年
	个
	1100
	

	
	2TB 服务器机械硬盘
	
	1.存储容量：2TB

2.硬盘尺寸：3.5英寸硬盘

3.接口类型：SATA接口

4.数据传输率≥6Gb/s，转速≥7200rpm

5.质保期：2年
	个
	1500
	

	
	4TB 服务器机械硬盘
	
	1.存储容量：4TB

2.硬盘尺寸：3.5英寸硬盘

3.接口类型：SATA接口

4.数据传输率≥6Gb/s，转速≥7200rpm

5.质保期：2年
	个
	1800
	

	
	显卡
	RX550 4G
	1.核心频率≥1100MHz

2.显存频率≥6000MHz

3.显存容量≥4GB

4.分辨率：≥1980×1024

5.‌输出接口‌：1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口

6.质保期：1年
	个
	694
	

	
	4G内存
	
	1.内存容量 4GB

2.内存类型 DDR4

3.插槽类型 DIMM

4.主频 ≥2000MHz

5.质保期：3年
	根
	300
	

	
	8G内存
	
	1.内存容量 4GB

2.内存类型 DDR4

3.插槽类型 DIMM

4.主频 ≥2000MHz

5.质保期：3年
	根
	780
	

	
	16G内存
	
	1.内存容量 4GB

2.内存类型 DDR4

3.插槽类型 DIMM

4.主频 ≥2000MHz

5.质保期：3年
	根
	1250
	

	
	台式机电源
	
	500W及以上，

普通PC机，质保期：1年
	个
	229
	

	
	CPU风扇
	
	通用型
	个
	78
	

	
	主板
	
	通用机箱，大板,质保期：3年
	张
	822
	

	
	投屏器
	
	1.分辨率≥1080P

2.接口类型：HDMI、VGA、Type-C、USB

3.2.4G+5G双频段

4.无线投屏

5.质保期：1年
	台
	594
	

	
	USB无线网卡
	
	1.传输速率：≥300Mbps

2.2.4GHz+5GHz双频段

3.接口类型：支持USB3.0或Type-C

4.即插即用
	张
	87
	

	
	PIC-E网卡
	
	1.速率≥1000Mbps

2.支持全/半双工自适应
	张
	61.5
	

	
	PIC-E串口卡
	
	1.接口支持PCI-E 1.0及以上

2.支持全/半双工自适应
	张
	98
	

	
	USB网卡
	
	1.传输速率：≥300Mbps

2.接口类型：USB3.0

3.即插即用
	张
	60
	

	
	五类网线
	
	1.产品性能：传输带宽≥100MHz，满足100/1000兆数据传输；铜芯材料采用实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm满足24AWG线芯标准，绝缘材料采用高密度聚乙烯（HDPE），厚度≥0.195mm，护套材料采用PVC料，厚度为≥0.6mm。

2.防火级别为不低于CM级别，护套表面 圆整，不偏心，外观光亮、无水迹、气泡、划伤、夹杂等现象。

3.一件长度不低于300米。
	件
	558
	

	
	五类水晶头
	
	1.符合 EIA/TIA 568A/568B 线序标准。

2.支持最高100MHz 工作频率，传输速率为100Mbps（百兆网络）。

3.一盒数量不低于100个。‌
	盒
	99
	

	
	六类水晶头
	
	1.符合 ‌IEC 60603-7‌ 标准，支持 ‌568A/568B‌ 线序规范。

2.支持 ‌1000Mbps（千兆以太网）‌，短距离可兼容 10Gbps 应用。

3.一盒数量不低于100个。‌
	盒
	129
	

	
	电话线水晶头
	
	1.符合 ‌IEC 60603-7‌ 标准。

2.接口匹配‌：根据设备需求选择 ‌RJ11（6P4C）‌ 或 ‌RJ12（6P6C）。

3.一盒数量不低于100个。
	盒
	75
	

	
	六类网线
	
	1.产品性能：传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；铜芯材料采用实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm满足24AWG线芯标准，绝缘材料采用高密度聚乙烯（HDPE），厚度≥0.195mm，护套材料采用PVC料，厚度为≥0.6mm。

2.防火级别为不低于CM级别，护套表面 圆整，不偏心，外观光亮、无水迹、气泡、划伤、夹杂等现象。3.一件长度不低于300米。
	件
	824.5
	

	
	电话线
	
	50米/圈
	圈
	44.5
	

	
	千兆成品网线1
	
	3米
	根
	21
	

	
	千兆成品网线2
	
	5米
	根
	27
	

	
	HDMI线
	
	10米
	根
	125
	

	
	 U盘1
	
	16G
	个
	58
	

	
	U盘2
	
	64G 
	个
	108.5
	

	
	 U盘3
	
	32G
	个
	83.5
	

	
	面板+模块
	
	\
	套
	39.5
	

	
	VGA分频器
	
	\
	个
	84.5
	

	
	笔记本电源适配器
	
	100—240V，通配型，质保期：1年
	个
	135.5
	

	
	扫描盒
	
	1.支持 ‌RJ45（千兆网口）‌ 及 ‌USB 3.0‌ 接口

2.光学扫描精度达 ‌1200×1200 dpi‌，支持高清文档及图像采集

3.质保期：1年‌
	个
	338.5
	

	
	网线钳
	
	8P+6P+4P 三用网线钳
	把
	67
	

	
	多功能读卡器
	
	支持读取SD、CF、TF等存储卡
	个
	67.5
	

	
	办公音响
	
	1.标配 ‌3.5mm音频接口‌、‌蓝牙5.0‌，支持无线连接手机/电脑‌

2.‌额定功率‌：‌20—60W

3.质保期：1年‌
	个
	211
	

	
	1080P办公摄像头
	
	1.全高清 ‌1920×1080‌，支持16:9画面比例

2.帧率≥30fps

3.USB 3.0/2.0‌ 即插即用

4.质保期：1年
	个
	386
	

	
	显示器电源适配器
	
	12V，2A,24W通配型
	个
	92
	

	
	无线键盘
	
	1.连接方式：无线

2.按键数：104键

3.键盘布局：全尺寸式

4.按键寿命≥6000万次，质保期1年
	套
	111
	

	
	无线鼠标
	
	1.鼠标接口：无线

2.工作方式：光电

3.按键数： 3个

4.滚轮方向：四向滚轮

5.最高分辨率≥1000dpi

6.按键寿命≥1000万次，质保期1年
	个
	96.5
	

	
	百兆光纤收发器
	
	1.光口速率 ‌100Mbps‌，电口支持 ‌10/100Mbps自适应‌，全双工模式‌

2.符合 ‌IEEE 802.3u（100Base-TX/FX）‌ 及 ‌IEEE 802.3X流量控制‌，兼容主流网络设备‌

3.‌三重防雷‌（以太网接口）和 ‌防静电保护‌，降低雷击或电磁干扰风险‌
	个
	186
	

	
	千兆光纤收发器
	
	1.光口速率 ‌1000Mbps‌全双工，电口支持 ‌10/100/1000Mbps自适应‌，全双工模式‌

2.符合 ‌IEEE 802.3z（1000Base-SX/LX）‌ 和 ‌IEEE 802.3ab（1000Base-T）‌ 标准，兼容主流网络设备‌

3.‌三重防雷‌（以太网接口）和 ‌防静电保护‌，降低雷击或电磁干扰风险‌
	个
	256
	

	
	光纤跳线1
	
	3米
	根
	17.5
	

	
	光纤跳线2
	
	5米
	根
	24
	

	
	168C碳柱
	
	\
	根
	71
	博仕特 C168-200

	
	集线器1
	
	提供≥4个USB端口‌，支持多设备级联扩展，USB供电‌
	个
	48
	

	
	集线器2
	
	提供≥4个USB端口‌，支持多设备级联扩展，独立供电‌
	个
	86
	

	
	16G录音笔
	
	1.机身存储≥16GB，云空间存储≥10G

2.录音时间≥210小时

3.OCR识别功能：配置≥800万像素摄像头，智能提取PPT、EXCEL、图片内文字，会议、演讲等现场，拍照即转成文字。

4.录音格式：WAV，无损音频ACC，

5.屏幕≥3.5英寸显示屏，分辨率≥800*480
	个
	245
	

	
	激光笔
	
	1.无线频率：2.4Ghz

2.激光波长：650nm

3.激光功率≤5mw

4.传输速率≥500Kbs

5.发射器电源：锂电池
	个
	105
	

	
	交换机1
	16 口 POE
	1.16个百兆网口

2.交换容量≥335Gbps，转发性能≥125Mpps

3.支持ipv6

4.质保期：1年
	台
	879
	

	
	交换机2
	16 口千兆
	1.配置10/100/1000M以太网端口≥16个，配置1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥20

2.交换容量≥335Gbps，转发性能≥125Mpps

3.支持ipv6

4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报进行流量控制和优先级处理（提供工信部检测报告复印件并加盖供应商公章） 

5.支持网管，支持 SNMP 、 CLI(Telnet/Console) 、Syslog、NTP、TFTP。

6.质保期：1年
	台
	640
	

	
	交换机3
	24 口千兆
	1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（要求提供功能指标的官网查询链接及查询结果截图并加盖供应商公章）

2.配置10/100/1000M以太网端口≥24个，配置1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28。

3.支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口可同时开启两种认证，不会相互冲突（提供工信部检测报告复印件并加盖供应商公章）

4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报进行流量控制和优先级处理（提供工信部检测报告复印件并加盖供应商公章）

5.支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式。

6.支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制

7.支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段

8.质保期：1年
	台
	1152
	

	
	带管理交换机
	48口千兆
	1.交换容量≥758Gbps，包转发率≥148Mpps

2.端口类型≥48个10/100/1000TX以太网端口，≥4个SFP端口；

3.支持端口防雷：≥10KV

4.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速

5.支持SNMPV1/V2/V3、TELNET、SSH等多种管理方式

6.支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴

7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报进行流量控制和优先级处理（提供工信部检测报告复印件并加盖供应商公章）

8.支持DHCP Relay，支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全；

9.支持远程管理，随时随地查看网络状态、进行参数配置修改以及故障排查，支持交换机间自动组网，APP扫描网络中任意一台交换机序列号即可自动添加网络中所有交换机到项目中；

10.支持同时开启802.1X或WEB认证，不会相互冲突（提供工信部检测报告复印件并加盖供应商公章）

11.质保期：1年
	台
	3276
	

	
	巡线仪
	
	2.4GHz，最高速率800Mbp
	台
	182
	

	
	路由器
	
	1.设备支持WAN口≥2，LAN口≥8

2.带机量≥100，适用带宽≥1Gbps，整机功耗≤12W（要求提供功能指标的官网查询链接及查询结果截图并加盖供应商公章）

3.内存≥256MB，NAT会话数≥8万；

4.内置无线控制器功能，支持管理AP，最大支持管理200个AP（要求提供功能指标的官网查询链接及查询结果截图并加盖供应商公章）

5.支持IPSec VPN，吞吐可达200Mbps，支持隧道数≥100；

6.支持双WAN/LAN叠加

7.支持Wi-Fi无缝漫游

8.支持多种防攻击功能

9.质保期：1年
	台
	575
	

	
	1200M 无线路由器
	
	1.2.4GHz，最高速率800Mbps 

2.5GHz，最高速率2402Mbps 

3.8根外置全向天线 

4.支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持DL/UL MU-MIMO技术 

5.支持频段：独立2.4GHz和5GHz模块，支持双频合一 

6.接口 1个10/100/1000M自适应WAN口（Auto MDI/MDIX） 

7.3个10/100/1000M自适应LAN口（Auto MDI/MDIX）

8.质保期：1年
	台
	220
	

	
	128G U盘(USB3.0)
	
	1.材质：外壳可能采用金属、塑料或其他耐用材料制成，以保护内部存储芯片免受损坏。

2.≥128GB

3.支持USB3.0
	个
	158.5
	

	
	台式电源
	
	规格：200W-450w，质保期：1年
	个
	129
	

	
	710显卡
	
	1.‌核心频率‌：≥954MHz

2.‌显存频率‌：≥1600MHz

3.‌显存容量‌：≥1GB

4.‌分辨率‌：≥1980×1024

5.‌输出接口‌：1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口

6.质保期：1年
	个
	420
	

	
	730显卡
	
	1.‌核心频率‌：≥902MHz

2.‌显存频率‌：≥1600MHz

3.‌显存容量‌：≥1GB

4.‌分辨率‌：≥1980×1024

5.‌输出接口‌：1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口

6.质保期：1年
	个
	590.5
	

	
	GTX1650显卡
	
	1.核心频率≥1485MHz

2.显存频率≥8000MHz

3.显存容量≥4GB

4.分辨率：≥1980×1024

5.‌输出接口‌：1×HDMI接口，1×DVI接口，1×VGA接口

6.质保期：1年
	个
	1510.5
	

	
	3500X CPU
	
	1.CPU主频：3.6GHz；加速频率：4.1GHz，质保期1年
2.核心数量≥6；线程数量≥6

3.缓存：32 MB L3缓存（共享）

4.TDP（热设计功耗）：65W
	个
	960
	

	
	H110主板
	
	1.CPU插槽≥ 1

2.支持DDR4，插槽≥2个

3.支持≥6个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口

4.SATA接口≥4个SATA Ⅲ接口

5.PCI-E插槽 ≥6×PCI-E 2.0

6.千兆以太网卡

7.质保期：3年
	个
	593
	

	
	H-81主板
	
	1.CPU插槽≥ 1

2.支持DDR3，插槽≥2个

3.支持≥6个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口

4.SATA接口≥4个SATA Ⅲ接口

5.PCI-E插槽 ≥6×PCI-E 2.0

6.千兆以太网卡

7.质保期：3年
	个
	524.5
	

	
	GA-H110主板
	
	1.CPU插槽≥ 1

2.支持DDR3，插槽≥2个

3.支持≥6个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口

4.SATA接口≥4个SATA Ⅲ接口

5.PCI-E插槽 ≥6×PCI-E 2.0

6.千兆以太网卡

7.质保期：3年
	个
	495.5
	

	
	I5-9代处理器
	
	支持英特尔的Optane内存技术、英特尔的超线程技术、英特尔的Turbo Boost 2.0或更高版本的技术以及英特尔的虚拟化技术，质保期1年。
	个
	717.5
	

	
	四合一身份证读卡器
	
	1.读卡响应速度：≤1s； 

2.阅读距离：0～30mm； 

3.电源规格：USB(DC 5V)； 

4.工作频率：13.56MHZ（fc）

5.质保期：1年
	个
	2654
	

	
	新中新身份证读卡器F200
	
	1.读卡响应速度：≤1s； 

2.阅读距离：0～30mm； 

3.电源规格：USB(DC 5V)； 

4.工作频率：13.56MHZ（fc）

5.质保期：1年
	个
	1367.5
	

	
	PDU
	
	8口，PDU支持输入电压10A、16A，质保期1年
	个
	203
	


备注：

1.供应商须对项目清单内所有产品进行报价（报价必须包含所投产品的品牌、规格型号及生产厂家等信息），报价不全者视为无效报价；
2.供应商根据本项目耗材产品预算单价，按统一下浮比例进行报价（具体计算方法等见报价一览表）。采购人与成交人于签订合同时按照成交的报价（下浮比例）确定各耗材的实际供应单价，即各耗材实际供应单价=预算单价×（1-下浮比例），各耗材实际供应单价按四舍五入规则，保留两位小数计算。例如采购人需求给出的某耗材最高限价为100元，下浮比例为80%，即实际成交单价=100×（1-80%）=20元。 供应商的报价（下浮比例）不得大于100%且不能为负数不能为零，否则视为无效报价；

3.供应商根据本项目耗材产品预算单价，按统一下浮比例进行报价，所报价格应包括耗材成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务、服务要求中的相关内容等不可预见措施所有费用。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）《政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）采购项目要求的特殊资格性条件：无。

（三）本项目不接受联合体投标。
六、响应文件递交截止时间、谈判时间
1.本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

2.响应文件递交截止时间和谈判开始时间：2026年8月  12  日15:00（北京时间）。

3.响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。
七、谈判地点：广元市第一人民医院综合楼四楼会议室。
八、联系方式
采 购 人：广元市第一人民医院

地    址：广元市利州区苴国路490号
联 系 人：李老师（谈判流程相关事宜咨询）

联系电话：0839-3314508
联 系 人：何老师（项目清单内容、技术要求等相关事宜咨询）

联系电话：0839-3314192
监督电话：0839-3314132（院纪委）

邮    编：628017

第二章  采购项目质量、服务要求等（实质性要求）
一、质量要求

1.供应商配送的耗材须为全新正规厂家生产的合格产品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。拒绝假冒伪劣产品、次品、二次加工产品、OEM等产品，一经发现采购人可立即终止合同，并要求成交供应商赔偿因此带来的一切损失及承担相应的法律责任。

2.供应商所报耗材必须完全适配采购人现有信息设备型号，成交后不得以任何理由变更所投产品品牌、型号。

3.耗材质保期按国家三包政策执行，从耗材验收合格开始计算。供应商配送的硒鼓类耗材出现问题，耗材剩余用量≥70%，供应商应无条件更换新品。

4.成交供应商应按照采购清单提供耗材（产品），各项性能规格不应低于原有配置，设备配件及打印耗材必须满足采购人原设备的正常使用，所有配送的设备配件和耗材实现效果要求达到原厂效果，校色正确，且满足各科室的需求。所提供的耗材（如硒鼓、粉盒等）为全新产品，非再生产品。

二、服务要求

1.成交供应商提供所成交耗材的配送、安装及对应的运维等相关技术服务，按月向采购人提供详细规范的服务记录。
2.成交供应商提供对采购人信息设备和网络环境的运维服务。
（1）信息设备：供应商对采购人的电脑、打印机、复印机、自助机、投影仪、扫描仪、网络设施等信息设备进行系统重装、故障监测、故障处置、清灰除尘等采购人要求的维护内容；

（2）网络环境：供应商对采购人的网络环境进行日常维护，包括网络排错、故障处理等采购人要求的维护内容；

3.备机服务：若采购人遭遇突发性事件，成交供应商须根据采购人实际需要提供电脑终端、打印外部设备、硬盘录像机等硬件设备，所提供的设备安全等事宜由成交供应商自行负责，待突发性事件处理结束后，由成交供应商自行撤回所提供的设备。

4.提供对局域网终端设备以及院区内综合布线的运维管理服务。
5.提供巡检服务，成交供应商每季度一次现场巡检，排查隐患、故障和保养，保障采购人各类信息终端正常运行。每次巡检后向采购人提交书面巡检服务报告，每年提交一次年度维护总结报告。巡检内容包括但不限于以下内容：

（1）检查信息类终端是否正常运行；

（2）检查信息类终端当前环境是否符合运行要求；

（3）对信息类终端进行清洁工作；

（4）对信息类终端运行日志进行检查；

（5）其他可在定期巡检时进行处理的事务和问题等。
6.重点保障期间：采购人有权要求成交供应商增加≥2名运维服务人员实现全程保障。

7.成交供应商技术人员更换硬件（耗材）后，原硬件（耗材）一律交由采购人留存。

8.耗材配送时限：成交供应商须在接到采购人配送通知后，20分钟内将采购人所需耗材配送到采购人指定地点，并协助办理验收入库等相关流程工作。
三、技术服务人员要求

1.服务期内，成交供应商提供4名专职技术服务人员（在报价文件中提供人员名单和所在单位近一个月及以上社保缴纳证明），常驻采购人单位，按照采购人值班制度进行服务。现场技术服务人员需熟悉各种基础业务，具有良好的理解与沟通能力，具有一定的网络与系统安全知识，未经采购人同意，不得更换团队人员。（报价文件中针对本条进行单独承诺，格式自拟并加盖供应商公章）

2.供应商安排的4名专职技术服务人员中，至少1人具有国家工信部颁发的《智能建筑弱电工程师专业（高级）》，至少1人具有国家工信部颁发的《信息安全管理(高级)》认证证书（一人双证只认定一次）。（报价文件中需提供人员证书复印件并加盖供应商公章）

第三章  商务要求等（实质性要求）
1.服务期限:1年。服务期满后，由采购人根据产品质量、配送及售后服务质量、诚信经营服务等方面进行综合考评，根据考评结果决定下一年度续签、淘汰或者再次选择配送供应商，总服务期不超过三年。

2.付款方式

2.1供应商每月15日前向采购人提交上月已配送耗材的正式发票及收货签字单，采购人确认后次月据实结算付款。
2.2供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3.商务要求
3.1提供7×24小时售后服务，安排专人值守。当现场技术人员无法解决时，成交供应商应在采购人要求的服务时限范围内派出专业工程师解决故障。进行维护操作之前，先经采购人允许，并在采购人陪同监督下进行操作。

（1）一级故障。一般性技术故障，发现电脑、打印机等设备的技术问题，但不影响业务的正常运作。排除故障时限：15分钟。

（2）二级故障。电脑、打印机设备故障，影响和限制了部分业务运营。排除故障时限：30分钟。

（3）三级故障。重大设备故障，限制业务运行。排除故障时限：1小时。

（4）供应商应严格按照专业维护流程和采购人相关管理规范进行操作，并及时向采购人做好操作解释和风险分析，重要操作需经采购人审批同意后方可进行操作。

（5）重大活动期间采购人根据需要向成交供应商提出重大活动系统保障现场支持服务请求，成交供应商与采购人共同制定重大活动保障期间的设备保障方案，并根据采购人要求指定现场技术支持工程师在重大活动保障时间点前、中、后的技术支持。
3.2供应商在配送耗材时，每次向采购人提供送货单，由采购人相应科室签字确认后交归口管理科室留存。

3.3供应商在耗材更换过程中，因供应商工作人员操作失误（设备本身问题除外）导致采购人硬件损坏或数据丢失，供应商应当支付挽回损失所发生的费用。因供应商工作人员操作失误（设备本身问题除外）影响采购人正常业务开展，造成的损失由供应商承担。（投标人需在报价文件中进行单独承诺，格式自拟并加盖供应商公章）
3.4供应商技术人员在履约过程中的财产安全及人身安全等均由成交供应商自行负责，采购人不负任何责任。
3.5供应商配送耗材在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，若有损坏由供应商自行承担。
3.6提供备件保障服务。备件是指维持本项目设备正常运行所需的各类不低于原有配置的零部件，供应商应根据本项目所涉及的常用办公设备配备相应备件，对特殊备件应提前配置或落实供货渠道。
（1）供应商应设立备品备件库，备件库应存放数量充足的备件，根据采购人的设备运行状况、故障率、分析结果和设备配置的实际情况，及时更新、增加备件的型号、规格和数量。

（2）供应商应在受理采购人确定的故障后，及时进行备件更换或故障处理，并及时安排备件运抵采购人现场，工程师应提前进场，并在备件运抵现场1小时内启动更换工作。

（3）采购人在执行重要项目或关键业务时，需提高硬件保障等级，可要求提高备件保障。供应商应在采购人提出要求后，提前5天在采购人现场存放相关备件，并安排相关工程师及时到场以确保紧急故障的技术处理。

3.7其他要求

（1）供应商在其工作范围内必须确保提供的配件/服务等在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；供应商如果在其提供的配件/服务等使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；采购人拥有成交供应商所提供的全部服务等的使用权和受益权，并使用于本采购项目。

（2）成交供应商在合同履约前与采购人签订保密协议，相关技术人员需对采购人的数据严格保密，未经采购人同意，不得擅自使用采购人数据，一经发现根据相关法律法规规定进行严肃处理。

3.8验收

成交供应商与采购人严格按照合同、招投标文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）标准以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。
第四章 报价要求
1.供应商须对项目清单内所有产品进行报价（报价必须包含所投产品的品牌、规格型号及生产厂家等信息），报价不全者视为无效报价。

2.采购人与成交人于签订合同时按照成交的报价（下浮比例）确定各耗材的实际供应单价，即各耗材实际供应单价=预算单价×（1-下浮比例），各耗材实际供应单价按四舍五入规则，保留两位小数计算。例如采购人需求给出的某耗材最高限价为100元，下浮比例为80%，即实际成交单价=100×（1-80%）=20元。 供应商的报价（下浮比例）不得大于100%且不能为负数不能为零，否则视为无效报价。

3.供应商根据本项目耗材产品预算单价，按统一下浮比例进行报价，所报价格应包括耗材成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务、服务要求中的相关内容等不可预见措施所有费用。

4.报价文件要求

4.1报价文件需装订成册用文件袋密封，文件袋封面标明项目名称、项目编号、报价供应商名称并在密封处加盖报价公司鲜章。

4.2报价文件份数：正本 1份；副本2份。

4.3报价文件封面的标注：报价文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、报价供应商名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

4.4报价供应商必须按照采购文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

第五章  谈判程序、谈判内容和成交标准

一、谈判程序

1.资格审查

1.1投标供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的投标供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的投标供应商名单。

1.2通过资格审查的投标供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

2.符合性审查

2.1供应商资格审查结果≥3家时，评审小组按照采购文件的规定对通过资格审查的供应商进行符合性审查，对所响应的项目技术、服务和其他要求进行评审。

2.2供应商符合性审查结束后，评审小组出具资符合性审查报告，对没有通过符合性审查的供应商，评审小组应当在符合审查报告中写明原因。

2.3通过符合性审查的报价供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
3.采购人对通过和未通过资格审查及符合审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。
二、谈判

1.投标供应商资格审查、符合性审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查、符合性审查的投标供应商分别进行谈判。本次采购项目设1轮或多轮谈判，谈判过程中，谈判小组可以根据具体谈判情况调整谈判轮次。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到投标供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.投标供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低（下浮比例最高）的原则”，现场依法确定成交供应商（以第二次报价最低（下浮比例最高）的投标供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的投标供应商为第一成交候选供应商；当排名第一的投标供应商不能履约时：本次谈判无效，采购人可重新组织谈判；采购人也可以选择由排名第二的候选投标供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的投标供应商均不能履约时，本次谈判无效，重新组织谈判。
第六章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

2.法定代表人授权书原件（格式见第八章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件。

3.提供投标供应商针对本项目的服务承诺原件（原件，格式自拟）。
4.在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（原件，格式自拟）。

5.出具符合政府采购第二十二条规定及所提供资料真实性承诺函，若提供资料不实，则取消其谈判或成交资格。
6.采购文件要求的相关资料。

7.供应商认为需要提交的相关资料。
以上要求供应商提供的资格证明文件复印件的必须加盖供应商印章（鲜章）。
第七章  供应商响应文件相关文书格式

一、法定代表人授权书

广元市第一人民医院：

本授权声明：                 （投标供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072XXK-2026-XX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

报价人名称：         （盖章）

日    期：年  月  日
二、报 价 函

广元市第一人民医院：

我方全面研究了“广元市******”项目谈判文件（项目编号GY-072XXK-2026-XX），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方            （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需耗材，统一下浮比例为    %。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证项目实施。

3、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
三、报价一览表

项目名称：广元市第一人民医院信息类耗材采购项目

项目编号：GY-072XXK-2026-06
	序号
	货物

名称
	报价耗材规格型号
	品牌
	单位
	生产厂家
	备注
	报价

（统一下浮比例%）

	1
	硒鼓1
	
	
	个
	
	
	小写：     
大写：       

	2
	硒鼓2
	
	
	个
	
	
	

	3
	硒鼓3
	
	
	个
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	281
	四合一身份证读卡器
	
	
	个
	
	
	

	282
	新中新身份证读卡器F200
	
	
	个
	
	
	

	283
	PDU
	
	
	个
	
	
	


注：

1.供应商须对项目清单内所有产品进行报价（报价必须包含所投产品的品牌、规格型号及生产厂家等信息），报价不全者视为无效报价。
2.本次采购项目数量以采购人实际采购量为准，据实结算。

3.计算公式：

3.1下浮比例=（预算单价-投标报价）/预算单价×100%；
3.2实际成交单价=预算单价×（1-下浮比例）。
4.供应商根据本项目耗材产品预算单价，按统一下浮比例进行报价，所报价格应包括耗材成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金及质保期内质保服务、服务要求中的相关内容等不可预见措施所有费用。
    5.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖响应供应商印章。
投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：年  月  日
四、产品技术要求应答表

	序号
	产品名称
	谈判文件要求
	供应商应答

	1
	硒鼓1
	
	

	2
	硒鼓2
	
	

	
	……
	
	

	
	……
	
	

	283
	PDU
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目清单内各产品的技术要求等列入此表逐条据实填写。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

五、采购项目质量、服务要求等应答表

	序号
	谈判文件要求
	供应商应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的质量、服务要求等列入此表据实填写。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

六、商务要求应答表

	序号
	谈判文件要求
	供应商应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：

1. 投标供应商必须把采购项目的商务要求列入此表据实填写。

2．投标供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日

七、投标供应商基本情况表

	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

报价日期: 年  月  日
PAGE  
2

