

广元市第一人民医院总务科
工作服询价

各位供应商：
为保障我院整体形象，以及医务人员工作防护需求，现计划对全院医护人员工作服进行询价。本次询价通过公开、公平、公正的方式，全面了解市场行情，为医院后续择优选取资质齐全、面料优质、工艺精湛且价格合理的依据。
一、项目名称 
广元市第一人民医院工作服询价
二、项目技术参数要求
供应商需提供符合国家纺织产品基本安全技术规范（GB 18401－2010）B类或A类标准的产品。
（一）样式
	序号
	名称
	尺寸
	样式

	1
	男医生服（夏季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: 1687919780623]

	2
	女医生服（夏季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: 1687920685093]

	3
	护士服（夏季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL短袖短装加裤
子（按照实际需求制作）
	[image: ]

	4
	男护士服（夏季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL短袖短装加裤
子（按照实际需求制作）
	[image: 1687919615023]

	5
	孕妇服（夏季）
	M.L短袖短装加裤子（按照实际需求制作）
	[image: ]

	6
	ICU女护士服（夏季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	7
	院前急救夏装（男）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	8
	院前急救夏装（女）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	9
	院前急救春秋装（男）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ][image: ]

	10
	院前急救春秋装（女）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	

	11
	新生儿科护士服（夏季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	12
	妇、产、儿科护士服（夏季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	13
	ICU男护士工作服（夏）（需要联系科室）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	14
	男医生服（冬季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	15
	女医生服（冬季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ][image: ][image: ]

	16
	女护士服（冬季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ][image: ]

	17
	男护士服（冬季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	18
	孕妇服（冬季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	19
	ICU女护士服（冬季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	20
	院前急救冬装（男）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	21
	院前急救冬装（女）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ][image: ]

	22
	新生儿科护士服（冬季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	23
	妇、产、儿科护士服（冬季）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	24
	ICU男护士工作服（冬）（需要联系科室）
	S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作）
	[image: ]

	25
	印字及图案等
	印字及图案要求：按照医院要求印字，烫画工艺，耐高温、耐氯漂，洗涤不掉色。
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（二）核心技术参数
供应商所供产品必须满足以下标准，否则视为无效：
1. 男医生服（夏季）材质要求
白色夏季面料；短袖长装；面料名称：医生夏季工作服面料；面料规格：T100％ 133D×74D 140 ×95；纤维成分：聚酯纤维 100％；经向密度（根／10cm）：550±2％；纬向密度（根／10cm）：375±2％；经纱支数：133D±2％；纬纱支数：74D±2％； ▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤20； ▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色≥4 级；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4 级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4 级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满 足 GB／T 17592－2011 规定；▲洗涤 100 次以后对大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
2. 女医生服（夏季）材质要求
白色夏季面料；短袖长装；面料名称：医生夏季工作服面料；面料规格：T100％ 133D×74D 140×95；纤维成分：聚酯纤维 100％；经向密度（根／10cm）：550±2％；纬向密度（根／10cm）：375±2％；经纱支数：133D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤20； ▲pH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色≥4 级；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色（棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足GB／T 17592－2011 规定；▲要求洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
3. 护士服（夏季）材质要求
白色夏季面料；短袖短装加裤子；面料名称：护士夏季工作服面料。面料规格：T100％  150D×74D 72×72；纤维成分：聚酯纤维：100％；经向密度（根／10cm）：288±2％；纬向密度（根／10cm）：284±2％；经纱支数：150D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤20； ▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4 级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4 级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；▲面料洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
4. 男护士服（夏季）材质要求
白色夏季面料；短袖短装加裤子；面料名称：涤纶织物；面料规格：T65／JC35 23×23 104×61；经向密度（根／10cm）：533±5； 4.纬向密度（根／10cm）：283±5； 5.异味：无；▲PH 值：4.0－8.5；▲甲醛含量 （mg／kg）：≤75；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （聚酯 纤维） ≥4 级；耐酸斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （聚酯 纤维） ≥4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ≥ 4 级。
5. 孕妇服（夏季）材质要求
爱心图案（与原有样式相符）；短袖短装加裤子；面料名称：护士夏季工作服面料；面料规格：T100％  150D×74D 72×72；纤维成分：聚酯纤维：100％；经向密度（根／10cm）：288±2％；纬向密度（根／10cm）：284±2％；经纱支数：150D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量（mg／kg）：≤20； ▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色≥4级；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色（棉）≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011规定；▲面料洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌 率。
6. ICU女护士服（夏季）材质要求
蓝色枫叶夏季面料；短袖短装加裤子；面料规格：T100％150D×74D 72×72；纤维成分：聚酯纤维：100％；经向密度（根／10cm）：288±2％；纬向密度（根／10cm）：284±2％；经纱支数：150D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量 （mg／kg）：≤20；▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色（棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4 级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4 级；异味：无▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；▲面料洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
7. 院前急救夏装（男、女）材质要求
上、下装，墨绿色；男装及女医生小西装领，女护士荷叶领，直筒样式；1.面料材质名称：吸湿排汗面料；原料：吸湿排汗纤维 × JT／C；成分：T：C80:20；纱支：33S 吸湿排汗纤维×22S；密度：110×65；耐氯漂等级：3 级以上；材质特点：吸湿快干、透气、抗 皱、易洗、不起球、耐磨、环保、舒 适、耐氯漂；根据《四川省院前急救服装配置规范》（2018 版）要求进行设计，男装及女医生小西装领，女护士荷叶领，直筒样式，供应商成交后须与采购人急诊科室深化设计；袋布及其它辅料颜色：按照采购 人要求设计。
8. 院前急救春秋装（男、女）材质要求
上、下装，墨绿色；男装 及女医生小西装领， 女护士荷叶领， 直筒样式。料材质名称：精密纺涤卡面料；原料：新型聚酯纤维＋纺棉纤维 × JT／C；成分：T：P：C  65:15:20；纱支：26S 仿棉纤维×22S；密度：153×71；耐氯漂等级：3 级以上；材质特点：抗静电、抗皱、防透 遮光、不起球起毛、环保、舒适、结 构紧密、耐磨、耐氯漂。
9. 新生儿科护士服（夏季）材质要求
蓝色枫叶面料；1.面料名称：涤府织物；面料规格：T65／JC35 23×23 104×61；经向密度（根／10cm）：533±5； 纬向密度（根／10cm）：283±5；异味：无；▲PH 值：4.0－8.5；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤75；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （聚酯纤维） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐酸斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （聚酯纤维） ≥4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥ 4 级。
10. 妇、产、儿科护士服（夏季）材质要求
红色枫叶面料；面料规格：T100％  150D×74D 72×72；纤维成分：聚酯纤维：100％；经向密度（根／10cm）：288±2％；纬向密度（根／10cm）：284±2％；经纱支数：150D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤20； ▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4 级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4 级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；▲面料洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
11. ICU男护士工作服（夏）
藏蓝夏季面料；面料名称：涤府织物；面料规格：T65／JC35 23×23 104×61；经向密度（根／10cm）：533±5；纬向密度（根／10cm）：283±5；异味：无；▲PH 值：4.0－8.5；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤75；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （聚酯 纤维） ≥4 级；耐酸斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；15.耐碱汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （聚酯 纤维） ≥4 级▲耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ≥ 4 级。
12. 医生服冬季（男、女）
白色冬季面料；长袖长装；面料名称：医生冬季工作服面料；面料规格：T88／C12  16s＊215D 112＊69；纤维成分： 聚酯纤维：88％±2％   棉：12％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：280±2％；经纱支数：16s±2s；纬纱支数：215D±2％；单位面积质量（g／m2）：230±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色 ：≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ：≥4级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色：≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
13. 男护士冬
白色冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：双面卡织物；面料规格： T65／JC35 45／2＊21 138／71；经向密度（根／10cm）：655±5；纬向密度（根／10cm）：390±5；异味：无；★pH值：4.0－8.5；★甲醛含量（mg／kg）：≤75；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级；耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（经向） ：≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ：≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ：≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ：≥4级。
14. 女护士冬
白色冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：护士冬季工作服面料；面料规格：T86／C14  21s＊164D  112＊69；纤维成分：聚酯纤维：86％±2％   棉：14％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：255±2％；经纱支数：21s±2s；纬纱支数：164D±2％；单位面积质量（g／m2）：188 ±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ≥4级；耐湿摩擦色牢度经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★面料洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
15. 孕妇服（冬季）
爱心图案（与原有样式相符）；长袖短装加裤子；面料名称：护士冬季工作服面料；面料规格：T86／C14  21s＊164D  112＊69；纤维成分：聚酯纤维：86％±2％   棉：14％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：255±2％；经纱支数：21s±2s ；纬纱支数：164D±2％ ；[image: ]单位面积质量（g／m2）：188 ±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ≥4级；耐湿摩擦色牢度经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★面料洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
16. ICU女护士冬季工作服
蓝色枫叶冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：护士冬季工作服面料；面料规格：T86／C14 21s＊164D  112＊69；纤维成分：聚酯纤维：86％±2％   棉：14％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：255±2％；经纱支数：21s±2s；纬纱支数：164D±2％；单位面积质量（g／m2）：188 ±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ≥4级；耐湿摩擦色牢度经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★面料洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
17. 院前急救冬装（男、女）
上衣面料色号：PANTONE19＿4035TPX，上、下装颜色墨绿色；面料色号：PANTONE11＿0602TPX；下裤面料色号：PANTONE19＿4035TPX；面料材质名称：防水透气面料；成分：100％聚酯纤维；材质参数：防水透湿数据JLS（日标）检测：W／P：5000mmH20，M／P：8000g／sqm／24hrs（B－1）；耐氯漂等级：3级以上；外套制作工艺：缝线压胶；抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着；克重：270g／㎡ 。
18. 新生儿科护士服（冬季）
紫色巡回服冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：双面卡织物面料规格： T65／JC35 45／2＊21 138／71；经向密度（根／10cm）：655±5；纬向密度（根／10cm）：390±5；异味：无；★pH值：4.0－8.5；★甲醛含量（mg／kg）：≤75；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；耐酸汗渍色牢度： 沾色（棉）：≥4级；耐酸斑色牢度：原样变色≥4级；耐碱斑色牢度：原样变色≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥4级；★耐摩擦色牢度湿摩（经向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ≥4级。
19. 妇、产、儿科护士服（冬季）
红色枫叶冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：护士冬季工作服面料；面料规格：T86／C14  21s＊164D  112＊69；纤维成分：聚酯纤维：86％±2％   棉：14％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：255±2％；经纱支数：21s±2s；纬纱支数：164D±2％；单位面积质量（g／m2）：188 ±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ≥4级；耐湿摩擦色牢度经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★面料洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。
20. ICU男护士工作服（冬）（需要联系科室）
藏蓝冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：双面卡织物；面料规格： T65／JC35 45／2＊21 138／71；经向密度（根／10cm）：655±5；纬向密度（根／10cm）：390±5；异味：无；★pH值：4.0－8.5；★甲醛含量（mg／kg）：≤75；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级；耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ≥4级。
21. 印字及图案
印字及图案要求：按照医院要求印字，烫画工艺，耐高温、耐氯漂，洗涤不掉色。根据医院要求印制logo图标、医院及科室名；印字要求：按照医院要求印字，烫画工艺，耐高温、耐氯漂，洗涤不掉色；胸口包处统一绣医院的《广元市第一人民医院及英文》标识，灰色，样式如图。
三、报价供应商资格要求
（一）主体资格：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照。
（二）经营范围：营业执照经营范围包含纺织品生产、销售或医用织物销售等相关内容。
（三）信誉要求：未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单，近三年在经营活动中无重大违法记录。
（四）业绩要求：近三年内至少具有1～2份类似二级以上医院供货业绩（需提供合同复印件）。
（五）联合体报价：本项目不接受联合体报价。
四、报价文件组成（所有资料须加盖公司鲜章）
供应商需按顺序装订以下文件，并加盖公章：
（一）报价函：包含总报价（含税、含运费、含卸车费）、单价分析及交货周期。
（二）法定代表人身份证明。
（三）营业执照副本复印件。
（四）产品技术参数响应表：详细列明所投产品的材质、纱支、密度等参数，并提供第三方检测机构出具的质检报告复印件。
（五）售后服务承诺书：包括退换货政策、补货响应时间等。
五、报名及联系方式
（一）现场递交：广元市第一人民医院综合楼7F总务科，同时将电子资料压缩包发送至指定邮箱775110883＠qq.com，请保持资料一致，邮件格式为“项目名称＋供应商＋电话”。
（二）邮寄地址：四川省广元市利州区苴国路490号广元市第一人民医院总务科，同时将电子资料压缩包发送至指定邮箱775110883＠qq.com，请保持资料一致，邮件格式为“项目名称＋供应商＋电话”。
（三）现场查看时间：拟定于2026年8月10日9:30，在广元市第一人民医院二住院部地下车库东侧处集合。
（四）联系方式：
联系人：王老师   0839－3314251；
服务中心电话：  0839－3346716。 
（五）监督电话：
0839－3314132（院纪委）
六、时间要求： 
本次截止时间为2026年8月11日17:30。













工作服询价填报表格

供应商名称（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
填报日期：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
一、基本信息
	序号
	项目
	具体内容

	1
	供应商全称
	

	2
	统一社会信用代码
	

	3
	注册地址
	

	4
	经营地址
	

	5
	法定代表人
	姓名：＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	6
	经营范围
	

	7
	近三年是否有重大违法记录
	□ 是  □ 否（如有，请附说明）




二、产品报价明细
	序号
	产品名称
	规格参数（需与清单一致）
	单位
	单价（元）
	备注（如材质、颜色、消毒方式等）

	1
	男医生服（夏季）
	
	
	
	

	2
	女医生服（夏季）
	
	
	
	

	3
	护士服（夏季）
	
	
	
	

	4
	男护士服（夏季）
	
	
	
	

	5
	孕妇服（夏季）
	
	
	
	

	6
	ICU女护士服（夏季）
	
	
	
	

	7
	院前急救夏装（男）
	
	
	
	

	8
	院前急救夏装（女）
	
	
	
	

	9
	院前急救春秋装（男）
	
	
	
	

	10
	院前急救春秋装（女）
	
	
	
	

	11
	新生儿科护士服（夏季）
	
	
	
	

	12
	妇、产、儿科护士服（夏季）
	
	
	
	

	13
	ICU男护士工作服（夏）（需要联系科室）
	
	
	
	

	14
	男医生服（冬季）
	
	
	
	

	15
	女医生服（冬季）
	
	
	
	

	16
	女护士服（冬季）
	
	
	
	

	17
	男护士服（冬季）
	
	
	
	

	18
	孕妇服（冬季）
	
	
	
	

	19
	ICU女护士服（冬季）
	
	
	
	

	20
	院前急救冬装（男）
	
	
	
	

	21
	院前急救冬装（女）
	
	
	
	

	22
	新生儿科护士服（冬季）
	
	
	
	

	23
	妇、产、儿科护士服（冬季）
	
	
	
	

	24
	ICU男护士工作服（冬）（需要联系科室）
	
	
	
	

	25
	印字及图案等
	／
	／
	／
	









三、资质文件及承诺声明
（一） 需附资质文件清单（以下文件复印件均需加盖公章）
	序号
	文件名称
	是否提供（√／×）
	备注

	1
	营业执照副本
	
	

	2
	近一年（或近三年）财务状况报告
	
	

	3
	近六个月内任意一个月缴纳税收凭证
	
	

	4
	近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金凭证
	
	

	5
	无重大违法记录声明函
	
	

	6
	产品检测报告（近一年内）
	
	

	7
	近三年内类似二级以上医院供货业绩
	
	

	8
	产品规格说明、样品（如有要求）
	
	

	9
	其他补充资料
	
	




（二） 承诺声明
[bookmark: _GoBack]本人代表供应商郑重承诺：
1. 本次报价为一次性报价，真实有效，无虚报、瞒报情况；
2. 产品符合国家相关标准及本次技术、质量、卫生、规格等要求，颜色与医院原有工作服一致适配，耐用性达标；
3. 所提供的所有资质文件及资料真实、合法、有效，如有虚假，自愿承担取消报价资格及相关法律责任。
法定代表人（签字）：             供应商公章
日期：        年     月     日
四、填报说明
1. 本表需如实、完整填报，不得遗漏或涂改，空白项需填写 “无”；
2. 产品规格参数需严格对应《报价清单》，不得擅自更改；
3. 报价金额需大小写一致，小写金额前加 “￥”，大写金额需规范书写（如：人民币壹拾万元整）；
4. 本表需与其他资质文件一并装订，按公告要求的递交方式及截止时间提交；
5. 本表未尽事宜，可在 “备注” 栏补充说明，或附相关书面材料。
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